FUNCTION "FC2841_ZC_TQ_AE_MUX" : Void
TITLE = FC2841_ZC_TQ_AE_MUX
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
AUTHOR : HCR
FAMILY : ZeusControl
VERSION : 1.0
//Funcion de gestion multiplexado dispositivo Tanque aire esteril.
   VAR_INPUT 
      Arranque : Bool;
   END_VAR

   VAR_TEMP 
      for_mux : Int;
      t_Index : Int;
      t_oldIndex : Int;
      t_N_MAX : Int;
      t_CambioDesdeHMI : Bool;
      t_CambioDesdeMux : Bool;
   END_VAR


BEGIN
	REGION DESCRIPCION
	(*
	###### (C)Copyright ZeusControl 2020 - 2026
	
	---
	### Información del Sistema
	| Hardware Compatible | Entorno de Ingeniería |
	|---------------------|-----------------------|
	| PLC serie 1200/1500 | TIA Portal 18         |
	
	---
	> **Restricciones:** Ninguna.
	
	- - -
	### Descripción Funcional
	El bloque implementa la gestión de multiplexado estático para el dispositivo tanque aire esteril, exponiendo la matriz de equipos de la planta a los sistemas de supervisión SCADA Clásicos (WinCC Professional) sin necesidad de acceso indexado nativo.
	
	Funcionalidades principales de la arquitectura:
	- En el primer arranque del PLC (`#Arranque`), inicializa a `0` los índices (`Index` y `oldIndex`) de todos los canales de multiplexado.
	- Validación de los límites del índice de cada multiplexado frente a la constante `N_MAX_DISP_TQ_AE`.
	- Detección de cambio de índice (`Index <> oldIndex`) para cargar la estructura completa del equipo seleccionado (`DB2041_TQ_AE.TQ_AE[X]`) en la interfaz del multiplexor.
	- Transferencia continua de datos de Solo Lectura (estados, valores actuales, alarmas) desde el PLC hacia el SCADA.
	- Transferencia bidireccional segura de datos de Escritura (consignas, configuraciones y modos) evaluando máscaras de cambios (`CambioDesdeHMI` vs `CambioDesdeMux`) para evitar sobrescrituras accidentales.
	- Gestión de comandos (Resets, pulsadores) con auto-reseteo para evitar el efecto rebote.
	- Caso especial de índice `0`: carga la estructura `TQ_AE[0]` (reservada y vacía) para limpiar la pantalla del SCADA.
	
	> ** Restricciones: ** Exclusivo para SCADAs sin soporte de indexación directa.
	
	- - -
	### Dependencias Requeridas
	| Tipo | Elementos |
	|------|-----------|
	| FC   | - |
	| FB   | - |
	| DB   | `DB2041_TQ_AE` |
	| UDT  | `ZC_DISP_TQ_AE`, `ZC_DISP_MUX_TQ_AE` | 
	---
	### Historial de Cambios
	| Versión  | Fecha      | Técnico | Cambios |
	|----------|------------|---------|---------|
	| 01.00.00 | 10.07.2026 | (ABH)   | Primera versión extraído a FC independiente. Refactorizacion de multiplexado para su uso solo en WinCC Professional.|
	*)
	END_REGION DESCRIPCION
	
	
	REGION COMPROBACION_N_MAX
	    
	    //  Si no hay Scada declarados, salimos del bloque inmediatamente
	    IF "N_MAX_SCADA" <= 0 THEN
	        RETURN;
	    END_IF;
	    
	    //  Traspaso de N_MAX a variable temporal para evitar fallos de compilacion
	    #t_N_MAX := "N_MAX_SCADA";
	    
	END_REGION COMPROBACION_N_MAX
	
	
	REGION MULTIPLEXADO
	    
	    //  ===========================================================================================================
	    //  Al arranque del PLC, ponemos a 0 todos los indices de los multiplexados
	    IF #Arranque THEN
	        FOR #for_mux := 1 TO #t_N_MAX DO
	            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].Index :=
	            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldIndex := 0;
	        END_FOR;
	    END_IF;
	    
	    //  ===========================================================================================================
	    //  Gestion de multiplexado
	    FOR #for_mux := 1 TO #t_N_MAX DO
	        
	        //  ===============================================================================================================
	        //  Antes de iniciar la logica del multiplexado, revisamos los limites
	        REGION LIMITES
	            
	            //  ===========================================================================================================
	            //  Limites
	            IF "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].Index < 0 THEN
	                "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].Index := 0;
	            END_IF;
	            IF "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].Index > "N_MAX_DISP_TQ_AE" THEN
	                "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].Index := "N_MAX_DISP_TQ_AE";
	            END_IF;
	            
	        END_REGION LIMITES
	        
	        
	        REGION INDICES
	            
	            //  Pasamos el indice a variable temporal para evisar cambios no deseados
	            #t_Index := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].Index;
	            #t_oldIndex := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldIndex;
	            
	        END_REGION INDICES
	        
	        
	        IF "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].Habilitar THEN
	            
	            //  ===========================================================================================================
	            //  Gestionamos solo los tipos 
	            IF #t_Index > 0 THEN
	                
	                REGION CARGA_INICIAL
	                    
	                    //  ===========================================================================================================
	                    //  Al detectar un cambio en el indice del dispositivo, cargamos los valores del dispositivo que tenga el indice.
	                    IF #t_Index <> #t_oldIndex THEN
	                        
	                        //  Traspaso de dispositivos al multiplexado
	                        "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index];
	                        "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index];
	                        
	                        //  ===========================================================================================================
	                        //  Valor anterior del indice
	                        "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldIndex := #t_Index;
	                        
	                    END_IF;
	                    
	                END_REGION CARGA_INICIAL
	                
	                
	                REGION DATOS_LECTURA
	                    
	                    //  ===========================================================================================================
	                    //  Movimiento de datos gestionados en FC
	                    IF NOT "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Estado_AutoMan THEN
	                        "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Orden_Manual := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Orden_Manual;
	                    END_IF;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Hmi_Estado := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Hmi_Estado;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Orden_Produccion := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Orden_Produccion;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Orden_CIP := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Orden_CIP;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Orden_Vaciado := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Orden_Vaciado;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Alarma_PresionBaja := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Alarma_PresionBaja;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Alarma_PresionAlta := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Alarma_PresionAlta;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Alarma_Configuracion := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Alarma_Configuracion;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Salida_ValvulaVenteo := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Salida_ValvulaVenteo;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Salida_ValvulaEsteril := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Salida_ValvulaEsteril;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Salida_ValvulaDucha := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Salida_ValvulaDucha;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Aux_DuchaFlipActivo := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Aux_DuchaFlipActivo;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Aux_DuchaFlopActivo := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Aux_DuchaFlopActivo;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Aux_DuchaFlanco := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Aux_DuchaFlanco;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Aux_DuchaSalidaFlip := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Aux_DuchaSalidaFlip;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Aux_DuchaSalidaFlop := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Aux_DuchaSalidaFlop;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Aux_oldOrdenManual := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Aux_oldOrdenManual;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Aux_oldAutoMan := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Aux_oldAutoMan;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Estado_ValorPresion := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Estado_ValorPresion;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_AlarmaMaxPresion := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_AlarmaMaxPresion;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_AlarmaMinPresion := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_AlarmaMinPresion;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_DuchaTiempoFlip := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_DuchaTiempoFlip;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_DuchaTiempoFlop := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_DuchaTiempoFlop;
	                    "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_GrupoAlarma := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_GrupoAlarma;
	                    
	                END_REGION DATOS_LECTURA
	                
	                
	                REGION DATOS_ESCRITURA
	                    
	                    REGION GESTION_CAMBIOS_DINAMICOS
	                        
	                        //  Estado auto/manual
	                        IF "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Estado_AutoMan <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Estado_AutoMan THEN
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Estado_AutoMan := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Estado_AutoMan;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Estado_AutoMan := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Estado_AutoMan;
	                        ELSIF "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Estado_AutoMan <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Estado_AutoMan THEN
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Estado_AutoMan := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Estado_AutoMan;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Estado_AutoMan := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Estado_AutoMan;
	                        END_IF;
	                        
	                        //  Ordenes (Respetando el diseño original del usuario)
	                        IF "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Orden_Manual <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Orden_Manual THEN
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Orden_Manual := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Orden_Manual;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Orden_Manual := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Orden_Manual;
	                        ELSIF "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Orden_Manual <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Orden_Manual THEN
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Orden_Manual := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Orden_Manual;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Orden_Manual := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Orden_Manual;
	                        END_IF;
	                        
	                    END_REGION GESTION_CAMBIOS_DINAMICOS
	                    
	                    
	                    REGION GESTION_CAMBIOS_CONFIG
	                        
	                        //  Marca auxiliar para indicar que el cambio es desde HMI
	                        #t_CambioDesdeHMI :=
	                        ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_Habilitar <> "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_Habilitar)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_HabilitarAlarmas <> "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_HabilitarAlarmas)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMaxTrabajo <> "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMaxTrabajo)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMinTrabajo <> "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMinTrabajo)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMaxAlarma <> "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMaxAlarma)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMinAlarma <> "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMinAlarma)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion <> "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion <> "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointFlipDucha <> "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointFlipDucha)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointFlopDucha <> "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointFlopDucha);
	                        
	                        //  Marca auxiliar para indicar que el cambio es desde MUX SCADA
	                        #t_CambioDesdeMux :=
	                        ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_Habilitar <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_Habilitar)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_HabilitarAlarmas <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_HabilitarAlarmas)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMaxTrabajo <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMaxTrabajo)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMinTrabajo <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMinTrabajo)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMaxAlarma <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMaxAlarma)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMinAlarma <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMinAlarma)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointFlipDucha <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointFlipDucha)
	                        OR ("DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointFlopDucha <> "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointFlopDucha);
	                        
	                    END_REGION GESTION_CAMBIOS_CONFIG
	                    
	                    
	                    REGION TRASPASO_DATOS
	                        
	                        IF #t_CambioDesdeHMI THEN
	                            
	                            // Carga al Mux
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_Habilitar := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_Habilitar;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_HabilitarAlarmas := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_HabilitarAlarmas;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMaxTrabajo := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMaxTrabajo;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMinTrabajo := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMinTrabajo;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMaxAlarma := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMaxAlarma;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMinAlarma := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMinAlarma;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointFlipDucha := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointFlipDucha;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointFlopDucha := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointFlopDucha;
	                            
	                            // Carga a Old
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_Habilitar := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_Habilitar;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_HabilitarAlarmas := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_HabilitarAlarmas;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMaxTrabajo := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMaxTrabajo;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMinTrabajo := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMinTrabajo;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMaxAlarma := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMaxAlarma;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMinAlarma := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMinAlarma;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointFlipDucha := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointFlipDucha;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointFlopDucha := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointFlopDucha;
	                            
	                        ELSIF #t_CambioDesdeMux THEN
	                            
	                            // Carga al PLC
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_Habilitar := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_Habilitar;
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_HabilitarAlarmas := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_HabilitarAlarmas;
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMaxTrabajo := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMaxTrabajo;
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMinTrabajo := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMinTrabajo;
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMaxAlarma := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMaxAlarma;
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Config_PresionMinAlarma := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMinAlarma;
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion;
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion;
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointFlipDucha := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointFlipDucha;
	                            "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[#t_Index].Tiempos_SetPointFlopDucha := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointFlopDucha;
	                            
	                            // Carga a Old
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_Habilitar := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_Habilitar;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_HabilitarAlarmas := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_HabilitarAlarmas;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMaxTrabajo := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMaxTrabajo;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMinTrabajo := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMinTrabajo;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMaxAlarma := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMaxAlarma;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Config_PresionMinAlarma := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Config_PresionMinAlarma;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMaxPresion;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointAlarmaMinPresion;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointFlipDucha := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointFlipDucha;
	                            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE.Tiempos_SetPointFlopDucha := "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE.Tiempos_SetPointFlopDucha;
	                            
	                        END_IF;
	                        
	                    END_REGION TRASPASO_DATOS
	                    
	                END_REGION DATOS_ESCRITURA
	                
	            ELSE
	                
	                //  ===========================================================================================================
	                //  En caso de que el indice sea 0, movemos el valor de la AE[0] que no se usa para escribir el index.
	                "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].TQ_AE := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[0];
	                "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldTQ_AE := "DB2041_TQ_AE".TQ_AE[0];
	                
	                //  Actualizacion de estado anterior
	                "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldIndex := 0;
	                
	            END_IF;
	            
	        ELSE
	            
	            //  Multiplexado no habilitado
	            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].Index :=
	            "DB2041_TQ_AE".Mux.Scada[#for_mux].oldIndex := 0;
	            
	        END_IF;
	        
	    END_FOR;
	    
	END_REGION MULTIPLEXADO
	
END_FUNCTION

