TYPE "UDT_ZC_DISP_MUX_M_VF"
TITLE = UDT_ZC_DISP_MUX_M_VF
VERSION : 0.1
//Tipo de dato multiplexado dispositivo motor variador cableado.
   STRUCT
      Habilitar : Bool := FALSE;   // Habilitar gestion multiplexado
      Index : Int := 0;   // Indice
      oldIndex : Int := 0;   // Auxiliar indice
      M_VF { S7_SetPoint := 'False'} : "UDT_ZC_DISP_M_VF";   // Dispositivo multiplexado
      oldM_VF : "UDT_ZC_DISP_M_VF";   // Dispositivo original en el momento de la carga
   END_STRUCT;

END_TYPE

