TYPE "UDT_ZC_DISP_MUX_M_SINA"
TITLE = UDT_ZC_DISP_MUX_M_SINA
VERSION : 0.1
//Tipo de dato multiplexado dispositivo motor sinamics.
   STRUCT
      Habilitar : Bool := FALSE;   // Habilitar gestion multiplexado
      Index : Int := 0;   // Indice
      oldIndex : Int := 0;   // Auxiliar indice
      M_SINA { S7_SetPoint := 'False'} : "UDT_ZC_DISP_M_SINA";   // Dispositivo multiplexado
      oldM_SINA { S7_SetPoint := 'False'} : "UDT_ZC_DISP_M_SINA";   // Dispositivo original en el momento de la carga
   END_STRUCT;

END_TYPE

