MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3Fv
    es-ES: UDT_ZC_DISP_ED
  - id: MLC_mP
    es-ES: Tipo de dato de dispositivo entrada digital.
  - id: MLC_YY
    es-ES: Estado para HMI
  - id: MLC_3VJ
    es-ES: 0= Automatico / 1= Manual
  - id: MLC_4cU
    es-ES: Estado detector
  - id: MLC_3Fx
    es-ES: Valor bruto del canal de entrada
  - id: MLC_3GK
    es-ES: Orden activar manual
  - id: MLC_3ye
    es-ES: Activar tratamiento de dispositivo
  - id: MLC_3p9
    es-ES: Activar retardo activación
  - id: MLC_4fy
    es-ES: Activar retardo desactivación
  - id: MLC_hA
    es-ES: Invertir señal de entrada
  - id: MLC_53f
    es-ES: Estado anterior activado
  - id: MLC_3c7
    es-ES: Estado anterior Auto / Manual
  - id: MLC_q2
    es-ES: 0= Indirecto / 1 =  PLC
  - id: MLC_4Rw
    es-ES: Grupo de alarma
  - id: MLC_34C
    es-ES: Dirección entrada Byte
  - id: MLC_4tn
    es-ES: Dirección entrada Bit
  - id: MLC_4yn
    es-ES: Consigna retardo de activación
  - id: MLC_xH
    es-ES: Consigna retardo de desactivación
  - id: MLC_4jy
    es-ES: Tiempo activación actual
  - id: MLC_kd
    es-ES: Tiempo desactivación actual
