MultiLingualTexts:
  - id: MLC_53k
    es-ES: FB15990_ZC_FAT_DI
  - id: MLC_z4
    es-ES: Bloque de funcion para pruebas de entradas digitales
  - id: MLC_4Jr
    es-ES: Direccion Byte entrada
  - id: MLC_hD
    es-ES: 0= Input / 1= Output / 2= Marcas / 3= DB / 4= Periferia
  - id: MLC_44r
    es-ES: Bit 0
  - id: MLC_4YS
    es-ES: Bit 1
  - id: MLC_3Hi
    es-ES: Bit 2
  - id: MLC_3X6
    es-ES: Bit 3
  - id: MLC_Zt
    es-ES: Bit 4
  - id: MLC_a6
    es-ES: Bit 5
  - id: MLC_p4
    es-ES: Bit 6
  - id: MLC_Xp
    es-ES: Bit 7
  - id: MLC_mF
    es-ES: Input
  - id: MLC_4ht
    es-ES: Output
  - id: MLC_4PB
    es-ES: Marcas
  - id: MLC_dZ
    es-ES: DB
  - id: MLC_536
    es-ES: Entrada de periferia (solo S7-1500)
