MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4rg
    es-ES: UDT_ZC_DISP_MUX_V
  - id: MLC_5CG
    es-ES: Tipo de dato multiplexado dispositivo valvula.
  - id: MLC_Ta
    es-ES: Habilitar gestion multiplexado
  - id: MLC_4Nb
    es-ES: Indice
  - id: MLC_3WB
    es-ES: Auxiliar indice
  - id: MLC_4d8
    es-ES: Dispositivo multiplexado
  - id: MLC_jS
    es-ES: Dispositivo original en el momento de la carga
