MultiLingualTexts:
  - id: MLC_kE
    es-ES: FB15165_ZC_CIP_PERAC_LIMP
  - id: MLC_4TM
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_4Wg
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_3Br
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_4KE
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_4eX
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_4SE
    es-ES: Proceso principal en etapas de limpieza
  - id: MLC_4cp
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_4Pq
    es-ES: Habilitacion recuperacion agua
  - id: MLC_3dr
    es-ES: Estado bomba de impulsion linea
  - id: MLC_fV
    es-ES: Estado CON retorno linea
  - id: MLC_gs
    es-ES: Estado SIN retorno linea
  - id: MLC_3HF
    es-ES: Destino vacio
  - id: MLC_4Di
    es-ES: Orden paro bomba impulsion
  - id: MLC_3nm
    es-ES: Orden paro tiempo limpieza
  - id: MLC_RX
    es-ES: Orden fin limpieza
  - id: MLC_3zX
    es-ES: Conductividad retorno
  - id: MLC_3xa
    es-ES: Temperatura retorno
  - id: MLC_38f
    es-ES: Detector HL Tanque Sosa / Acido
  - id: MLC_3WP
    es-ES: Parametros
  - id: MLC_37y
    es-ES: Tiempo de retardo activacion bomba intermedia
  - id: MLC_39T
    es-ES: Tiempo autocebado ON Bomba intermedia
  - id: MLC_5AW
    es-ES: Tiempo autocebado OFF Bomba intermedia
  - id: MLC_4km
    es-ES: Numero de intentos autocebado
  - id: MLC_4FY
    es-ES: Estado Detector flujo intermedio
  - id: MLC_4NX
    es-ES: Estado bomba intermedia
  - id: MLC_4da
    es-ES: Orden de marcha bomba impulsion
  - id: MLC_qK
    es-ES: Orden de marcha bomba Recirculacion
  - id: MLC_4Yr
    es-ES: Orden de marcha bomba Intermedia
  - id: MLC_42e
    es-ES: Orden apertura valvula de envio
  - id: MLC_3BK
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno
  - id: MLC_53n
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_5CE
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_4dW
    es-ES: Fallo autocebado bomba intermedia
  - id: MLC_3ht
    es-ES: Condiciones limpieza/enjuague Ok
  - id: MLC_g8
    es-ES: Tiempo de limpieza
  - id: MLC_3VS
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4HX
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4bp
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_3Tn
    es-ES: P_TRIG Etapa 5
  - id: MLC_4aa
    es-ES: P_TRIG Etapa 10
  - id: MLC_3A5
    es-ES: P_TRIG Etapa 20
  - id: MLC_4HS
    es-ES: P_TRIG Etapa 30
  - id: MLC_aH
    es-ES: P_TRIG Etapa 40
  - id: MLC_4bV
    es-ES: P_TRIG Etapa 50
  - id: MLC_3ci
    es-ES: P_TRIG Etapa 60
  - id: MLC_3iK
    es-ES: P_TRIG Etapa 70
  - id: MLC_aw
    es-ES: P_TRIG Contador intentos B.Int
  - id: MLC_4wa
    es-ES: Retardo destino vacio
  - id: MLC_4P7
    es-ES: Retardo condiciones limpieza
  - id: MLC_3uT
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_ha
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_4aZ
    es-ES: Retardo fin drenaje
  - id: MLC_xX
    es-ES: Retardo inicio drenaje
  - id: MLC_4Hn
    es-ES: Retardo desconexion valvula envio
  - id: MLC_45w
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno
  - id: MLC_3sj
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje linea
  - id: MLC_c8
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida
  - id: MLC_4Ue
    es-ES: Retardo activacion bomba intermetia etapa 40
  - id: MLC_3Fh
    es-ES: Bomba Intermedia
  - id: MLC_3kp
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_4pb
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_ri
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_4ib
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_iu
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_4EG
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_4pZ
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_4Wd
    es-ES: Etapa 005 - Paro bomba para apertura de caminos
  - id: MLC_4tZ
    es-ES: Etapa 010 - Envio a destinos
  - id: MLC_4q8
    es-ES: Etapa 020 - Vaciado de destino
  - id: MLC_4TQ
    es-ES: Etapa 030 - Retorno a CIP
  - id: MLC_4e5
    es-ES: Etapa 040 - Limpieza
  - id: MLC_vX
    es-ES: Etapa 050 - Reserva
  - id: MLC_4vA
    es-ES: Etapa 060 - Fin de limpieza
  - id: MLC_5CH
    es-ES: Etapa 070 - Fin de secuencia
  - id: MLC_uT
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_qQ
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_3YE
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_ey
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_NS
    es-ES: Gestion condiciones drenaje
  - id: MLC_3mp
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_3wa
    es-ES: Bomba Impulsion - Orden de marcha
  - id: MLC_437
    es-ES: Bomba Recirculacion - Orden de marcha
  - id: MLC_t4
    es-ES: Bomba Intermedia - Retardo activacion
  - id: MLC_st
    es-ES: Bomba Intermedia - FF con DF
  - id: MLC_wf
    es-ES: Bomba Intermedia - Contador Numero de intentos con DF
  - id: MLC_y6
    es-ES: Bomba Intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_4NS
    es-ES: Valvula de salida - Orden de activacion
  - id: MLC_3kz
    es-ES: Valvula Drenaje - Orden de activacion
  - id: MLC_z6
    es-ES: Valvula Salida Tanque - Orden de activacion
  - id: MLC_RY
    es-ES: Valvula Retorno - Orden de activacion
  - id: MLC_bv
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_3eh
    es-ES: Fin secuencia
  - id: MLC_4PG
    es-ES: Tiempo Limpieza
  - id: MLC_4ek
    es-ES: Condiciones ok
  - id: MLC_3Y5
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4Lh
    es-ES: =============== Alarmas
  - id: MLC_55k
    es-ES: Fallo autocebado
