{
    S7_EditorMode := "SCL";
    S7_IECCheck := "TRUE";
    S7_Optimized := "TRUE";
    S7_Version := "0.1"
}
FUNCTION "Documentacion" : Void
    { S7_Language := "SCL" }
    NETWORK
        
        REGION DESCRIPCION
        (*
        ###### (C)Copyright ZeusControl 2020 - 2026
        
        ---
        ### Información del Sistema
        | Hardware Compatible | Entorno de Ingeniería |
        |---------------------|-----------------------|
        | PLC serie 1200/1500 | TIA Portal 18         |ASasASadsadsasd
        
        ---
        > **Restricciones:** [!!! INDICA AQUÍ LIMITACIONES (O ESCRIBE "Ninguna.") !!!]
        
        ---
        ### Descripción Funcional
        [!!! ESCRIBE AQUÍ UN RESUMEN BREVE DEL BLOQUE (1 O 2 LÍNEAS) !!!]
        
        [!!! EXPLICA AQUÍ LOS DETALLES TÉCNICOS. POR EJEMPLO: !!!]
        A nivel secuencial, la función realiza las siguientes tareas: 
        
        - Tarea principal 1, destacando el uso de la entrada `NombreVariable`.
        - Tarea principal 2 evaluando el estado de **En Marcha**.
          - Condición secundaria o sub-tarea (usando dos espacios antes del guion).
        
        ---
        ### Dependencias Requeridas
        | Tipo | Elementos |
        |------|-----------|
        | FC   | - |
        | FB   | - |
        | DB   | - |
        | UDT  | - |
            
        ---
        ### Historial de Cambios
        | Versión  | Fecha      | Técnico | Cambios |
        |----------|------------|---------|---------|
        | 00.00.01 | DD.MM.YYYY | (ZC)    | Primera versión. |
        
        *)
        END_REGION DESCRIPCION
        
        
    END_NETWORK
END_FUNCTION
