MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3gH
    es-ES: UDT_ZC_DISP_MUX_M_VF
  - id: MLC_4iX
    es-ES: Tipo de dato multiplexado dispositivo motor variador cableado.
  - id: MLC_4ZH
    es-ES: Habilitar gestion multiplexado
  - id: MLC_4ZG
    es-ES: Indice
  - id: MLC_tT
    es-ES: Auxiliar indice
  - id: MLC_56s
    es-ES: Dispositivo multiplexado
  - id: MLC_Q8
    es-ES: Dispositivo original en el momento de la carga
