MultiLingualTexts:
  - id: MLC_NQ
    es-ES: UDT_ZC_DISP_EA
  - id: MLC_53W
    es-ES: Tipo de dato de dispositivo entrada analogica.
  - id: MLC_4Yu
    es-ES: Estado para HMI
  - id: MLC_3mi
    es-ES: Valor de entrada analogica en unidades de ingenieria
  - id: MLC_55D
    es-ES: 0= Automatico / 1= Manual
  - id: MLC_yy
    es-ES: Alarma por nivel minimo activa
  - id: MLC_53p
    es-ES: Alarma por nivel maximo activa
  - id: MLC_4gy
    es-ES: Canal de entrada en fallo, hilo roto
  - id: MLC_3ma
    es-ES: Error lectura
  - id: MLC_3YR
    es-ES: Alarma de configuración
  - id: MLC_3AZ
    es-ES: Entrada analógica en error
  - id: MLC_4TX
    es-ES: Activacion de la gestion de la entrada analogica
  - id: MLC_59h
    es-ES: Habilitar comprobacion de alarma minnimo
  - id: MLC_4dP
    es-ES: Habilitar comprobacion de alarma maximo
  - id: MLC_4ym
    es-ES: Histeresis en unidades de ingenieria (0); Histeresis en porcentaje (1)
  - id: MLC_X8
    es-ES: Estado anterior Alarma
  - id: MLC_3nK
    es-ES: Estado anterior Auto / Manual
  - id: MLC_3EA
    es-ES: 0= Indirecto + Escalado / 1= PLC / 2= Indirecto WORD + Valor directo / 3= Indirecto DWORD + Valor directo
  - id: MLC_3SU
    es-ES: Grupo de alarma
  - id: MLC_4c5
    es-ES: Valor en unidades de tarjeta
  - id: MLC_3SV
    es-ES: Estado de lectura
  - id: MLC_4u4
    es-ES: Valor de la EA en uds. ingenieria si esta en manual
  - id: MLC_3g2
    es-ES: Dirección de entrada EW
  - id: MLC_pJ
    es-ES: Valor mínimo de tarjeta
  - id: MLC_3fN
    es-ES: Valor máximo de tarjeta
  - id: MLC_Sj
    es-ES: Valor mínimo en unidades de ingeniería
  - id: MLC_59L
    es-ES: Valor máximo en unidades de ingeniería
  - id: MLC_568
    es-ES: Valor de offset en unidades de ingeniería (suma)
  - id: MLC_4Hq
    es-ES: Valor de alarma mínimo
  - id: MLC_3Hz
    es-ES: Valor de alarma máxima
  - id: MLC_4p6
    es-ES: Histéresis valor mínimo
  - id: MLC_yj
    es-ES: Histéresis valor máximo
  - id: MLC_Rj
    es-ES: Auxiliar estado analogica
