MultiLingualTexts:
  - id: MLC_32h
    es-ES: UDT_ZC_PRO_PROCESO
  - id: MLC_3Wf
    es-ES: Tipo de datos proceso
  - id: MLC_553
    es-ES: Identificador Proceso
  - id: MLC_55N
    es-ES: Etapa Actual
  - id: MLC_3Hu
    es-ES: Etapa Siguiente
  - id: MLC_3sy
    es-ES: 0=DESHABILITADO / 1= PRODUCCION / 2 = CIP / 3= SIP / 4= STANDBY
  - id: MLC_4tu
    es-ES: Estado Proceso
  - id: MLC_cA
    es-ES: Arrancando
  - id: MLC_eX
    es-ES: En Marcha
  - id: MLC_4bK
    es-ES: En Marcha o Pausa
  - id: MLC_Ra
    es-ES: Pausando
  - id: MLC_4tp
    es-ES: Pausado
  - id: MLC_3BA
    es-ES: Reanudando
  - id: MLC_3qc
    es-ES: Finalizando
  - id: MLC_4d5
    es-ES: Finalizado
  - id: MLC_42k
    es-ES: En Error
  - id: MLC_4pf
    es-ES: Enclavado
  - id: MLC_3Sg
    es-ES: Algun Error
  - id: MLC_4ic
    es-ES: Algun Error de sistema
  - id: MLC_3tF
    es-ES: AlgunAviso
  - id: MLC_53t
    es-ES: Entidades capturadas
  - id: MLC_42r
    es-ES: Estado del proceso
  - id: MLC_eG
    es-ES: Bit de marcha retardados
  - id: MLC_4Vm
    es-ES: Entidades del proceso
  - id: MLC_57s
    es-ES: Numero de entidad
  - id: MLC_4pM
    es-ES: Codigo de producto
  - id: MLC_4kS
    es-ES: 0= Captura desde arranque / 1= Captura Usuario
  - id: MLC_3Bp
    es-ES: Entidad disponible
  - id: MLC_yz
    es-ES: Entidad capturada por proceso
  - id: MLC_3zB
    es-ES: Liberar entidad
  - id: MLC_4hc
    es-ES: Capturar entidad
  - id: MLC_4mY
    es-ES: Entidad con producto
  - id: MLC_3KS
    es-ES: Entidad con agua
  - id: MLC_3Y7
    es-ES: Entidad vacia
  - id: MLC_3mw
    es-ES: .
  - id: MLC_54B
    es-ES: Ordenes desde PLC
  - id: MLC_3g5
    es-ES: Orden de Marcha
  - id: MLC_3JH
    es-ES: Orden de Paro
  - id: MLC_3ee
    es-ES: Orden de Pausa
  - id: MLC_4nC
    es-ES: Orden  Reanudar
  - id: MLC_bu
    es-ES: Orden Reset Errores
  - id: MLC_qa
    es-ES: Orden Saltar Etapa
  - id: MLC_4Mb
    es-ES: Pulsador Marcha
  - id: MLC_3zb
    es-ES: Pulsador Paro
  - id: MLC_458
    es-ES: Pulsador Pausa
  - id: MLC_4Lg
    es-ES: Pulsador Reanudar
  - id: MLC_4Sw
    es-ES: Pulsador Reset Errores
  - id: MLC_3uR
    es-ES: Pulsador Salto Etapa
  - id: MLC_Mf
    es-ES: Nueva etapa introducida desde HMI
  - id: MLC_3bz
    es-ES: 1= es posible realizar el cambio
  - id: MLC_34N
    es-ES: ENCLAVAMIENTOS
  - id: MLC_Vr
    es-ES: Codigo
  - id: MLC_4Gk
    es-ES: ENCLAVAMIENTOS SISTEMA
  - id: MLC_3Yy
    es-ES: Entrada de seguridad
  - id: MLC_42U
    es-ES: Comunicaciones no Ok
  - id: MLC_wG
    es-ES: .
  - id: MLC_3V6
    es-ES: .
  - id: MLC_T8
    es-ES: .
  - id: MLC_UE
    es-ES: .
  - id: MLC_59Y
    es-ES: .
  - id: MLC_3Hz
    es-ES: .
  - id: MLC_RR
    es-ES: ENCLAVAMIENTOS USUARIO
  - id: MLC_4gG
    es-ES: .
  - id: MLC_U7
    es-ES: .
  - id: MLC_3Je
    es-ES: .
  - id: MLC_3eK
    es-ES: .
  - id: MLC_4tc
    es-ES: .
  - id: MLC_485
    es-ES: .
  - id: MLC_3Lx
    es-ES: .
  - id: MLC_3bu
    es-ES: .
  - id: MLC_Qx
    es-ES: Codigo
  - id: MLC_4fN
    es-ES: AVISOS SISTEMA
  - id: MLC_uA
    es-ES: .
  - id: MLC_4d7
    es-ES: Paro operador
  - id: MLC_qc
    es-ES: .
  - id: MLC_4zG
    es-ES: .
  - id: MLC_4Dg
    es-ES: .
  - id: MLC_3Zy
    es-ES: .
  - id: MLC_4gn
    es-ES: .
  - id: MLC_4UR
    es-ES: .
  - id: MLC_4jD
    es-ES: AVISOS USUARIO
  - id: MLC_4vn
    es-ES: .
  - id: MLC_4pL
    es-ES: .
  - id: MLC_4pF
    es-ES: .
  - id: MLC_3hV
    es-ES: .
  - id: MLC_4vH
    es-ES: .
  - id: MLC_59h
    es-ES: .
  - id: MLC_Zs
    es-ES: .
  - id: MLC_3i3
    es-ES: .
  - id: MLC_4B3
    es-ES: Codigo
  - id: MLC_36b
    es-ES: Codigo de error auxiliar 1
  - id: MLC_4wn
    es-ES: Codigo de error auxiliar 2
  - id: MLC_333
    es-ES: ERROR SISTEMA
  - id: MLC_4Ek
    es-ES: Entidades no disponibles en arranque
  - id: MLC_3pX
    es-ES: Error al capturar entidades en arranque
  - id: MLC_39U
    es-ES: Entidad capturada en Error
  - id: MLC_52K
    es-ES: Error Entrada Seguridad
  - id: MLC_4Jh
    es-ES: Primer arranque
  - id: MLC_3fa
    es-ES: Error comunicaciones no ok
  - id: MLC_3KX
    es-ES: .
  - id: MLC_UR
    es-ES: .
  - id: MLC_fy
    es-ES: ERROR USUARIO
  - id: MLC_ML
    es-ES: .
  - id: MLC_3Ae
    es-ES: .
  - id: MLC_3NX
    es-ES: .
  - id: MLC_525
    es-ES: .
  - id: MLC_ii
    es-ES: .
  - id: MLC_52y
    es-ES: .
  - id: MLC_3De
    es-ES: .
  - id: MLC_nc
    es-ES: .
  - id: MLC_4Jb
    es-ES: Mostrar emergente
  - id: MLC_4xi
    es-ES: 0= Aceptar-Cancelar // 1= Solo Aceptar // 2=Solo Cancelar
  - id: MLC_4Ag
    es-ES: Texto Ventana
  - id: MLC_4ba
    es-ES: Texto Ventana
  - id: MLC_4Uw
    es-ES: Texto aceptar
  - id: MLC_Z4
    es-ES: Texto cancelar
  - id: MLC_zh
    es-ES: .
  - id: MLC_3t9
    es-ES: TON Interno 1
  - id: MLC_4zp
    es-ES: TON Interno 2
  - id: MLC_4QP
    es-ES: TONR Interno
  - id: MLC_4XA
    es-ES: Estado anterior primer arranque
  - id: MLC_uJ
    es-ES: Memoria de paro operador
  - id: MLC_4xz
    es-ES: Errores comprobados
  - id: MLC_NC
    es-ES: Etindades Disponibles
  - id: MLC_3aC
    es-ES: Entidades cargadas
  - id: MLC_3wr
    es-ES: Proceso arrancado OK
  - id: MLC_44u
    es-ES: Proceso parado OK
  - id: MLC_4pj
    es-ES: Proceso finalizado OK
  - id: MLC_3Tq
    es-ES: Tiempo reset paro operador para quitar el mensaje
  - id: MLC_4ew
    es-ES: Estado anterior etapa
  - id: MLC_3t6
    es-ES: Estado anterior codigo de estado
  - id: MLC_43V
    es-ES: Etapa secuencia de arranque
  - id: MLC_3vL
    es-ES: Flanco Arrancando
  - id: MLC_Yn
    es-ES: Flanco En Marcha
  - id: MLC_5B8
    es-ES: Flanco Pausando
  - id: MLC_3ZY
    es-ES: Flanco Pausado
  - id: MLC_4YB
    es-ES: Flanco Reanudando
  - id: MLC_46S
    es-ES: Flanco Finalizando
  - id: MLC_527
    es-ES: Flanco Finalizado
  - id: MLC_3KT
    es-ES: Flanco En Error
  - id: MLC_4z2
    es-ES: Flanco Inicio Informe
  - id: MLC_3rj
    es-ES: Flanco Informe Fin
  - id: MLC_36P
    es-ES: Flanco cambio de etapa
