MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3nk
    es-ES: FB15050_ZC_CHEQUEO
  - id: MLC_4bi
    es-ES: Orden guardado registro nuevo
  - id: MLC_4AB
    es-ES: Orden comprobacion Alarma bajo chequeo
  - id: MLC_4UZ
    es-ES: Reset alarma bajo chequeo
  - id: MLC_4xM
    es-ES: Orden para visualizacion tomar datos en HMI
  - id: MLC_4b8
    es-ES: Porcentaje bomba
  - id: MLC_fD
    es-ES: Temperatura
  - id: MLC_4Lf
    es-ES: Caudal
  - id: MLC_3KS
    es-ES: Caudal permeado
  - id: MLC_uX
    es-ES: Conductividad
  - id: MLC_4fJ
    es-ES: Presion
  - id: MLC_4Gs
    es-ES: Set Point caudal 100%
  - id: MLC_s7
    es-ES: Set Point caudal minimo
  - id: MLC_3vu
    es-ES: Fecha y hora actual
  - id: MLC_3Gf
    es-ES: Estado chequeo actual
  - id: MLC_4Dm
    es-ES: Alarma bajo chequeo
  - id: MLC_4bh
    es-ES: Visibilidad tomar datos en HMI
  - id: MLC_4mf
    es-ES: Estado porcentaje actual
  - id: MLC_3NF
    es-ES: '-1= Todos / Valor= Numero de registro'
