MultiLingualTexts:
  - id: MLC_dd
    es-ES: FB15152_ZC_PARO_SEC
  - id: MLC_4W6
    es-ES: Bloque de funcion para la gestion de paro secuencial de dispositivos
  - id: MLC_4Y8
    es-ES: Pulso de 1 segundo
  - id: MLC_44T
    es-ES: Orden marcha secuencia de paro
  - id: MLC_Rc
    es-ES: Numero de dispositivos
  - id: MLC_3E7
    es-ES: Tiempo entre etapas
  - id: MLC_4QU
    es-ES: Confirmacion activado dispositivo
  - id: MLC_38V
    es-ES: Secuencia de paro completada
  - id: MLC_3u8
    es-ES: Secuencia en reposo
  - id: MLC_4WT
    es-ES: Orden paro dispositivo
  - id: MLC_4U6
    es-ES: Numero de dispositivos
  - id: MLC_4xY
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_3pH
    es-ES: Indice dispositivo actual
  - id: MLC_37E
    es-ES: Tiempo actual
