MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3Hv
    es-ES: FB15160_ZC_CIP_SOSA_LIMP
  - id: MLC_4pg
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_4CX
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_4v3
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_4R3
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_4NQ
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_577
    es-ES: Proceso principal en etapas de limpieza
  - id: MLC_X6
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_3Sa
    es-ES: Habilitacion recuperacion agua
  - id: MLC_4ZP
    es-ES: Estado bomba de impulsion linea
  - id: MLC_3Sf
    es-ES: Estado CON retorno linea
  - id: MLC_4rf
    es-ES: Estado SIN retorno linea
  - id: MLC_Xp
    es-ES: Destino vacio
  - id: MLC_3KB
    es-ES: Orden paro bomba impulsion
  - id: MLC_4S3
    es-ES: Orden paro tiempo limpieza
  - id: MLC_4vY
    es-ES: Orden fin limpieza
  - id: MLC_Rx
    es-ES: Conductividad retorno
  - id: MLC_XU
    es-ES: Temperatura retorno
  - id: MLC_3YG
    es-ES: Detector HL Tanque Sosa / Acido
  - id: MLC_4zT
    es-ES: Parametros
  - id: MLC_3Hb
    es-ES: Tiempo de retardo activacion bomba intermedia
  - id: MLC_3hb
    es-ES: Tiempo autocebado ON Bomba intermedia
  - id: MLC_UM
    es-ES: Tiempo autocebado OFF Bomba intermedia
  - id: MLC_59f
    es-ES: Numero de intentos autocebado
  - id: MLC_rg
    es-ES: Estado Detector flujo intermedio
  - id: MLC_3Ls
    es-ES: Estado bomba intermedia
  - id: MLC_4A6
    es-ES: Orden de marcha bomba impulsion
  - id: MLC_3KQ
    es-ES: Orden de marcha bomba Recirculacion
  - id: MLC_rC
    es-ES: Orden de marcha bomba Intermedia
  - id: MLC_3YL
    es-ES: Orden apertura valvula de salida
  - id: MLC_39z
    es-ES: Orden apertura valvula de envio
  - id: MLC_3Sk
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno
  - id: MLC_3Z3
    es-ES: Orden apertura valvula de drenaje linea
  - id: MLC_4qk
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_nr
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_4XN
    es-ES: Fallo autocebado bomba intermedia
  - id: MLC_3TT
    es-ES: Condiciones limpieza/enjuague Ok
  - id: MLC_4xi
    es-ES: Tiempo de limpieza
  - id: MLC_3iu
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4Ma
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_wr
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_3xS
    es-ES: P_TRIG Etapa 5
  - id: MLC_4Md
    es-ES: P_TRIG Etapa 10
  - id: MLC_3LS
    es-ES: P_TRIG Etapa 20
  - id: MLC_3vu
    es-ES: P_TRIG Etapa 30
  - id: MLC_3em
    es-ES: P_TRIG Etapa 40
  - id: MLC_y8
    es-ES: P_TRIG Etapa 50
  - id: MLC_3RU
    es-ES: P_TRIG Etapa 60
  - id: MLC_3r6
    es-ES: P_TRIG Etapa 70
  - id: MLC_RV
    es-ES: P_TRIG Contador intentos B.Int
  - id: MLC_4ji
    es-ES: Numero de intentos de autocebado
  - id: MLC_3WB
    es-ES: Retardo destino vacio
  - id: MLC_48N
    es-ES: Retardo condiciones limpieza
  - id: MLC_4ks
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_pK
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_sA
    es-ES: Retardo fin drenaje
  - id: MLC_ea
    es-ES: Retardo inicio drenaje
  - id: MLC_48r
    es-ES: Retardo desconexion valvula envio
  - id: MLC_3cL
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno
  - id: MLC_58Z
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje linea
  - id: MLC_53z
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida
  - id: MLC_4pU
    es-ES: Retardo activacion bomba intermetia etapa 40
  - id: MLC_4Qt
    es-ES: Bomba Intermedia
  - id: MLC_3VZ
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_4Kr
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_4PW
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_37A
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_4Az
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_vc
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_3ap
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_3iH
    es-ES: Etapa 005 - Paro bomba para apertura de caminos
  - id: MLC_3eS
    es-ES: Etapa 010 - Envio a destinos
  - id: MLC_3t4
    es-ES: Etapa 020 - Vaciado de destino
  - id: MLC_Wh
    es-ES: Etapa 030 - Retorno a CIP
  - id: MLC_3s8
    es-ES: Etapa 040 - Limpieza
  - id: MLC_QZ
    es-ES: Etapa 050 - Reserva
  - id: MLC_4Uy
    es-ES: Etapa 060 - Fin de limpieza
  - id: MLC_4by
    es-ES: Etapa 070 - Fin de secuencia
  - id: MLC_4tc
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_vC
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_5A3
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_3eg
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_iJ
    es-ES: Gestion condiciones drenaje
  - id: MLC_3w2
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_425
    es-ES: Bomba Impulsion - Orden de marcha
  - id: MLC_46n
    es-ES: Bomba Recirculacion - Orden de marcha
  - id: MLC_4Bn
    es-ES: Bomba Intermedia - Retardo activacion
  - id: MLC_3Wm
    es-ES: Bomba Intermedia - FF con DF
  - id: MLC_568
    es-ES: Bomba Intermedia - Contador Numero de intentos con DF
  - id: MLC_47U
    es-ES: Bomba Intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_3pR
    es-ES: Valvula de salida - Orden de activacion
  - id: MLC_4re
    es-ES: Valvula Drenaje - Orden de activacion
  - id: MLC_42i
    es-ES: Valvula Salida Tanque - Orden de activacion
  - id: MLC_eh
    es-ES: Valvula Retorno - Orden de activacion
  - id: MLC_36L
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_3dp
    es-ES: Fin secuencia
  - id: MLC_4zZ
    es-ES: Tiempo Limpieza
  - id: MLC_4RP
    es-ES: Condiciones ok
  - id: MLC_4MG
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_3Cs
    es-ES: =============== Alarmas
  - id: MLC_4Dh
    es-ES: Fallo autocebado
