MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3n7
    es-ES: UDT_ZC_DISP_MUX_SA
  - id: MLC_YU
    es-ES: Tipo de dato multiplexado dispositivo salida analogica.
  - id: MLC_4Ni
    es-ES: Habilitar gestion multiplexado
  - id: MLC_LP
    es-ES: Indice
  - id: MLC_3Na
    es-ES: Auxiliar indice
  - id: MLC_4e5
    es-ES: Dispositivo multiplexado
  - id: MLC_gM
    es-ES: Dispositivo original en el momento de la carga
