{
    S7_Author := "ABH";
    S7_BlockComment := "MLC_MD";
    S7_BlockNumber := "2815";
    S7_BlockTitle := "MLC_3BW";
    S7_Family := "ZeusControl";
    S7_Optimized := "FALSE";
    S7_StandardRetain := "TRUE";
    S7_Version := "1.0"
}
DATA_BLOCK DB2815_M_MUX
    VAR RETAIN
        "Mux" : STRUCT
            NumDispositivos : Int;
            {
                S7_MLC := "MLC_4ns";
                S7_Setpoint := "False"
            }
            Scada : Array[0.._.N_MAX_SCADA] of _.UDT_ZC_DISP_MUX_M;
        END_STRUCT;
    END_VAR

        "Mux".Scada[0].Habilitar := TRUE;
        "Mux".Scada[0].Index := 43;
        "Mux".Scada[0].oldIndex := 43;
        "Mux".Scada[0]."M".Estado_AutoMan := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Estado_Activado := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Estado_Enclavado := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Estado_SeguridadOk := TRUE;
        "Mux".Scada[0]."M".Estado_EntradaTermico := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Estado_EntradaConfMarcha := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Alarmas_Termico := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Alarmas_ConfirmacionMarcha := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Alarmas_Mantenimiento := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Alarmas_General := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Orden_ActivarManual := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Orden_ActivarAuto := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Orden_ResetHoras := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_Habilitar := TRUE;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_HabilitarRetornoTermico := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_HabilitarInvertirTermico := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_HabilitarRetornoConfMarcha := TRUE;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_HabilitarInvertirConfMarcha := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_HabilitarMantenimiento := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Aux_oldActivado := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Aux_oldAlarma := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Aux_oldAutoMan := FALSE;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_GrupoAlarma := 4;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_DireccionSalidaByte := 501;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_DireccionSalidaBit := 0;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_DireccionRetTermicoByte := 0;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_DireccionRetTermicoBit := 0;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_DireccionRetConfMarchaByte := 501;
        "Mux".Scada[0]."M".Config_DireccionRetConfMarchaBit := 5;
        "Mux".Scada[0]."M".Tiempos_SetPointTiempoAlarma := 10;
        "Mux".Scada[0]."M".Tiempos_Alarma := 0;
        "Mux".Scada[0]."M".Tiempos_SetPointMantenimiento := 2000.0;
        "Mux".Scada[0]."M".Tiempos_Mantenimiento := 18.71946;
        { S7_MLC := "MLC_4iw" }
        "Mux".Scada[0] := ();

END_DATA_BLOCK
