MultiLingualTexts:
  - id: MLC_wV
    es-ES: UDT_ZC_ALARMA
  - id: MLC_4rv
    es-ES: Tipo de dato de alarma.
  - id: MLC_4Cv
    es-ES: Condiciones
  - id: MLC_py
    es-ES: Activa mantenida
  - id: MLC_3hk
    es-ES: Activa instantanea
  - id: MLC_4iB
    es-ES: Habilitacion
  - id: MLC_i4
    es-ES: Habilitar invertir señal de alarma
  - id: MLC_4rz
    es-ES: Habilitar baliza sonora
  - id: MLC_WX
    es-ES: Estado anterior alarma
  - id: MLC_3Lg
    es-ES: SP Tiempo de retardo de activacion de alarma
  - id: MLC_3BP
    es-ES: Retardo activacion
