MultiLingualTexts:
  - id: MLC_ch
    es-ES: UDT_ZC_DISP_TOT
  - id: MLC_4vc
    es-ES: Tipo de dato dispositivo totalizador.
  - id: MLC_4La
    es-ES: Visualizacion dispositivo HMI
  - id: MLC_4dr
    es-ES: Señal leída pulso
  - id: MLC_4iV
    es-ES: Valor instantáneo entrada
  - id: MLC_58E
    es-ES: Orden de activar del totalizador
  - id: MLC_3EK
    es-ES: Orden de activar del totalizador de usuario
  - id: MLC_3SC
    es-ES: Reset totalizador Parcial
  - id: MLC_wx
    es-ES: Reset totalizador Total
  - id: MLC_hv
    es-ES: Reset totalizador Proceso
  - id: MLC_323
    es-ES: Reset totalizador Usuario
  - id: MLC_4nb
    es-ES: Activar tratamiento de dispositivo
  - id: MLC_3pw
    es-ES: 0= Por pulsos / 1= Por EA
  - id: MLC_3Q8
    es-ES: 0= Incremental / 1= Decremental
  - id: MLC_37R
    es-ES: Estado anterior activado
  - id: MLC_Vh
    es-ES: Estado anterior Alarma
  - id: MLC_YC
    es-ES: 0= Lectura indirecta / 1= Sin uso  / 2= Lectura en PLC
  - id: MLC_ra
    es-ES: Número de desborde Acumulador Total
  - id: MLC_4Pp
    es-ES: Número de desborde Acumulador Parcial
  - id: MLC_3VH
    es-ES: Número de desborde Acumulador Usuario
  - id: MLC_4uM
    es-ES: Dirección de entrada del pulso (byte)
  - id: MLC_4yk
    es-ES: Dirección de entrada del pulso (bit)
  - id: MLC_3wH
    es-ES: 'Pulso: parámetro litros por pulso'
  - id: MLC_4Ki
    es-ES: Acumulador tiempo
  - id: MLC_4nC
    es-ES: Totalizado Total
  - id: MLC_3bp
    es-ES: Totalizado Parcial
  - id: MLC_4yF
    es-ES: Totalizado Proceso
  - id: MLC_4jc
    es-ES: Totalizado Usuario
  - id: MLC_3PV
    es-ES: Memoria totalizador
