MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4GL
    es-ES: FB15177_ZC_COCINA_CAL_ENF
  - id: MLC_mw
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_3Ld
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_zQ
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_4k6
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_dW
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_4uM
    es-ES: En etapa
  - id: MLC_53x
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_4wh
    es-ES: Estado bomba
  - id: MLC_56f
    es-ES: 0= N.C. / 1= N.O.
  - id: MLC_3Bf
    es-ES: 0= Calor / 1 Frio
  - id: MLC_m5
    es-ES: Temperatura linea
  - id: MLC_4Fc
    es-ES: Temperatura tanque
  - id: MLC_3rj
    es-ES: VelocidadBomba
  - id: MLC_Yv
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_bT
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_5Aj
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_32f
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_gC
    es-ES: SPTemperatura
  - id: MLC_4wt
    es-ES: HisteresisTemp
  - id: MLC_36L
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_R8
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_pk
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3Pv
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_YQ
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4kW
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3b2
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3eB
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3s7
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_ht
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_VN
    es-ES: TiempoRecircularCondic
  - id: MLC_zr
    es-ES: TiempoRecircularMax
  - id: MLC_4x5
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_jx
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_55g
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3cB
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3nz
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4tt
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3eD
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4VP
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4Lb
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3ub
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4zm
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4r6
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3x5
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3Mi
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_k2
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4b7
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_XL
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3dK
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_48q
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3Yv
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3RM
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4tH
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4AM
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4zj
    es-ES: SP Litros drenaje inicial
  - id: MLC_4ji
    es-ES: SP Litros empuje final
  - id: MLC_3Cf
    es-ES: Totalizador litros drenaje
  - id: MLC_5BH
    es-ES: Totalizador litros empuje
  - id: MLC_4WE
    es-ES: Tiempo aclarado
  - id: MLC_hb
    es-ES: Tiempo maximo drenaje
  - id: MLC_3dn
    es-ES: Tiempo maximo empuje
  - id: MLC_3tq
    es-ES: Orden calentar
  - id: MLC_Ni
    es-ES: Orden enfriar
  - id: MLC_iz
    es-ES: Consigna temperatura
  - id: MLC_4kJ
    es-ES: Orden de marcha bomba blender
  - id: MLC_4pd
    es-ES: Velocidad bomba blender
  - id: MLC_4Q8
    es-ES: Orden de marcha bomba Intermedia
  - id: MLC_3pW
    es-ES: Orden apertura valvula de salida de tanque
  - id: MLC_53c
    es-ES: Orden apertura valvula de drenaje
  - id: MLC_4yH
    es-ES: Orden apertura valvula de entrada tanque
  - id: MLC_XY
    es-ES: Orden apertura valvula de empuje
  - id: MLC_3qv
    es-ES: Alarma tiempo maximo recirculacion
  - id: MLC_3Mx
    es-ES: Orden totalizador drenaje
  - id: MLC_579
    es-ES: Orden totalizador empuje
  - id: MLC_4rh
    es-ES: Reset totalizador drenaje
  - id: MLC_4ei
    es-ES: Reset totalizador empuje
  - id: MLC_4ti
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_4GP
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_QM
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_37H
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_pm
    es-ES: Etapa 100
  - id: MLC_gM
    es-ES: Etapa 110
  - id: MLC_3Hm
    es-ES: Etapa 120
  - id: MLC_4MB
    es-ES: Etapa 130
  - id: MLC_3DY
    es-ES: Etapa 160
  - id: MLC_4B4
    es-ES: Etapa 170
  - id: MLC_4gf
    es-ES: Etapa 180
  - id: MLC_3rK
    es-ES: Etapa 190
  - id: MLC_3vF
    es-ES: Etapa 999
  - id: MLC_3zW
    es-ES: Tiempo de etapa
  - id: MLC_4zA
    es-ES: Activar
  - id: MLC_4bF
    es-ES: Reset
  - id: MLC_wB
    es-ES: Actual
  - id: MLC_3DA
    es-ES: Set point
  - id: MLC_48j
    es-ES: Restante
  - id: MLC_4qB
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_nw
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_3Z2
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida tanque
  - id: MLC_3RF
    es-ES: Retardo desconexion valvula desvio CIP
  - id: MLC_3Fq
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje
  - id: MLC_4Ht
    es-ES: Retardo desconexion valvula entrada tanque
  - id: MLC_3bV
    es-ES: Retardo desconexion valvula empuje
  - id: MLC_sj
    es-ES: Tiempo maximo recirculacion
  - id: MLC_49z
    es-ES: Tiempo maximo recirculacion
  - id: MLC_Nr
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_52C
    es-ES: =============== Calculos
  - id: MLC_3vS
    es-ES: Histeresis temperaturas
  - id: MLC_4Gy
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_cg
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_3v7
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_45S
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_xw
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_4vc
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_4Bh
    es-ES: Etapa 100 - Apertura de camino
  - id: MLC_4uE
    es-ES: Etapa 110 - Encendido bomba
  - id: MLC_4eZ
    es-ES: Etapa 120 - Drenaje previo
  - id: MLC_3yb
    es-ES: Etapa 130 - Calentar/Enfriar
  - id: MLC_49K
    es-ES: Etapa 160 - Empuje
  - id: MLC_3z3
    es-ES: Etapa 170 - Aclarado
  - id: MLC_ah
    es-ES: Etapa 180 - Apagado bomba
  - id: MLC_4Z2
    es-ES: Etapa 190 - Cierre de camino
  - id: MLC_3PN
    es-ES: Etapa 999 - Fin de secuencia
  - id: MLC_5CY
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_3wJ
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_3h6
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_32X
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_3jP
    es-ES: Reset Alarma tiempo maximo recirculacion
  - id: MLC_3mu
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_3ie
    es-ES: Orden calentar/enfriar
  - id: MLC_3As
    es-ES: Orden totalizador drenaje
  - id: MLC_3ed
    es-ES: Orden totalizador Empuje
  - id: MLC_4H9
    es-ES: Visibilidad litros restantes
  - id: MLC_3Z7
    es-ES: Bomba blender - Orden de marcha
  - id: MLC_4dV
    es-ES: Bomba intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_3ra
    es-ES: Valvula salida tanque - Orden de activacion
  - id: MLC_35F
    es-ES: Valvula drenaje - Orden de activacion
  - id: MLC_3FD
    es-ES: Valvula entrada tanque - Orden de activacion
  - id: MLC_3ZB
    es-ES: Valvula empuje - Orden de activacion
  - id: MLC_3zM
    es-ES: Alarma tiempo maximo recirculacion
  - id: MLC_3JK
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_4Zm
    es-ES: Fin secuencia
