MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3Ks
    es-ES: FB15176_ZC_COCINA_AD_AGUA
  - id: MLC_wb
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_3F6
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_3iC
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_3vK
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_Uw
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_wc
    es-ES: En etapa
  - id: MLC_4ku
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_5A4
    es-ES: Estado bomba
  - id: MLC_b4
    es-ES: 0= N.C. / 1= N.O.
  - id: MLC_Rq
    es-ES: VelocidadBomba
  - id: MLC_4ME
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_jD
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_kz
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_42a
    es-ES: SPAgua
  - id: MLC_3eN
    es-ES: SPTemperatura
  - id: MLC_4Ez
    es-ES: HisteresisTemp
  - id: MLC_ui
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_yb
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_mU
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_ZL
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4ET
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_WG
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_pw
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4AK
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4BQ
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_SC
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3A6
    es-ES: TiempoHomo
  - id: MLC_43B
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_nV
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_48n
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3xi
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3Jd
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3LN
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4Pv
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4t8
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4bs
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3a7
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_34h
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_yN
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_39v
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_eE
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_R3
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3TR
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_38g
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3Xd
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_h8
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_NY
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_574
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3fU
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4CE
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_39j
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_gE
    es-ES: SP Litros drenaje inicial
  - id: MLC_3ZP
    es-ES: SP Litros empuje final
  - id: MLC_4mK
    es-ES: Totalizador litros drenaje
  - id: MLC_4XR
    es-ES: Totalizador litros empuje
  - id: MLC_3ym
    es-ES: Tiempo aclarado
  - id: MLC_sd
    es-ES: Tiempo maximo drenaje
  - id: MLC_45U
    es-ES: Tiempo maximo empuje
  - id: MLC_4Bh
    es-ES: Peso inicial del tanque para calculo de dosificaciones
  - id: MLC_3Z9
    es-ES: Orden de marcha bomba blender
  - id: MLC_4RC
    es-ES: Velocidad bomba blender
  - id: MLC_4Eh
    es-ES: Orden de marcha bomba Intermedia
  - id: MLC_5A5
    es-ES: Orden apertura valvula de salida de tanque
  - id: MLC_346
    es-ES: Orden apertura valvula de drenaje
  - id: MLC_3Ci
    es-ES: Orden apertura valvula de entrada tanque
  - id: MLC_3pD
    es-ES: Orden apertura valvula de empuje
  - id: MLC_Xi
    es-ES: Orden totalizador drenaje
  - id: MLC_4FX
    es-ES: Orden totalizador empuje
  - id: MLC_3hN
    es-ES: Reset totalizador drenaje
  - id: MLC_4Sx
    es-ES: Reset totalizador empuje
  - id: MLC_3Rz
    es-ES: Visibilidad litros drenaje
  - id: MLC_4jR
    es-ES: Visibilidad litros empuje
  - id: MLC_3VJ
    es-ES: Visibilidad litros adicion de agua
  - id: MLC_49C
    es-ES: Litros calculados a dosificar
  - id: MLC_t9
    es-ES: Litros dosificados
  - id: MLC_57C
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_52B
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_3tB
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4Ps
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_3jB
    es-ES: Litros agua a dosificar calculados
  - id: MLC_4yw
    es-ES: Litros en tanque iniciales
  - id: MLC_3cu
    es-ES: Litros dosificados
  - id: MLC_47p
    es-ES: Etapa 10
  - id: MLC_4nA
    es-ES: Etapa 20
  - id: MLC_33D
    es-ES: Etapa 30
  - id: MLC_4WB
    es-ES: Etapa 40
  - id: MLC_3ma
    es-ES: Etapa 50
  - id: MLC_4Nh
    es-ES: Etapa 60
  - id: MLC_3pY
    es-ES: Etapa 100
  - id: MLC_4fk
    es-ES: Etapa 110
  - id: MLC_4yW
    es-ES: Etapa 120
  - id: MLC_3GZ
    es-ES: Etapa 150
  - id: MLC_4u3
    es-ES: Etapa 160
  - id: MLC_m5
    es-ES: Etapa 170
  - id: MLC_5BL
    es-ES: Etapa 180
  - id: MLC_48z
    es-ES: Etapa 190
  - id: MLC_Pk
    es-ES: Etapa 140
  - id: MLC_3iG
    es-ES: Etapa 999
  - id: MLC_4XH
    es-ES: Tiempo de etapa
  - id: MLC_y7
    es-ES: Activar
  - id: MLC_4iy
    es-ES: Reset
  - id: MLC_3mC
    es-ES: Actual
  - id: MLC_NW
    es-ES: Set point
  - id: MLC_XG
    es-ES: Restante
  - id: MLC_4GL
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_4qx
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_gf
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida tanque
  - id: MLC_4Pq
    es-ES: Retardo desconexion valvula desvio CIP
  - id: MLC_3h4
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje
  - id: MLC_49U
    es-ES: Retardo desconexion valvula entrada tanque
  - id: MLC_3bM
    es-ES: Retardo desconexion valvula empuje
  - id: MLC_jd
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_4z8
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_3Va
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_hM
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_4d8
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_4dB
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_4pE
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_3xp
    es-ES: Etapa 010 - Apertura de camino
  - id: MLC_4pf
    es-ES: Etapa 020 - Encendido bomba
  - id: MLC_4XB
    es-ES: Etapa 030 - Drenaje previo
  - id: MLC_58T
    es-ES: Etapa 040 - Adicion de Agua
  - id: MLC_4ze
    es-ES: Etapa 050 - Apagado bomba
  - id: MLC_4bx
    es-ES: Etapa 060 - Cierre de camino
  - id: MLC_3u7
    es-ES: 'ZCSA-ABH 2025/09/15: Se salta la homogeneizacion. Solamente se añade el agua y termina la etapa.'
  - id: MLC_R6
    es-ES: RESERVA                   Etapa 100 - Apertura de camino
  - id: MLC_4Z6
    es-ES: RESERVA                   Etapa 110 - Encendido bomba
  - id: MLC_3MV
    es-ES: RESERVA                   Etapa 120 - Drenaje previo
  - id: MLC_3xz
    es-ES: RESERVA                   Etapa 150 - Homogenizacion en linea
  - id: MLC_4vd
    es-ES: RESERVA                   Etapa 160 - Empuje
  - id: MLC_37Q
    es-ES: RESERVA                   Etapa 170 - Aclarado
  - id: MLC_48g
    es-ES: RESERVA                   Etapa 180 - Apagado bomba
  - id: MLC_4Ka
    es-ES: RESERVA                   Etapa 190 - Cierre de camino
  - id: MLC_599
    es-ES: Etapa 999 - Fin de secuencia
  - id: MLC_39q
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_4KU
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_4mk
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_4bX
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_3a5
    es-ES: Orden calcular
  - id: MLC_3Vj
    es-ES: Calculo cantidad a dosificar
  - id: MLC_43F
    es-ES: Kilos dosificados de agua
  - id: MLC_4jy
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_43i
    es-ES: Orden totalizador drenaje
  - id: MLC_ae
    es-ES: Orden totalizador Empuje
  - id: MLC_579
    es-ES: Visibilidad litros restantes
  - id: MLC_cU
    es-ES: Litros adicion de agua
  - id: MLC_5AP
    es-ES: Bomba blender - Orden de marcha
  - id: MLC_jC
    es-ES: Bomba intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_36h
    es-ES: Valvula salida tanque - Orden de activacion
  - id: MLC_473
    es-ES: Valvula drenaje - Orden de activacion
  - id: MLC_36S
    es-ES: Valvula entrada tanque - Orden de activacion
  - id: MLC_3bJ
    es-ES: Valvula empuje - Orden de activacion
  - id: MLC_bE
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_4Lr
    es-ES: Fin secuencia
