{
    S7_Author := "ABH";
    S7_BlockComment := "MLC_dM";
    S7_BlockNumber := "2817";
    S7_BlockTitle := "MLC_3kA";
    S7_Family := "ZeusControl";
    S7_Optimized := "FALSE";
    S7_StandardRetain := "TRUE";
    S7_Version := "1.0"
}
DATA_BLOCK DB2817_M_SINA_MUX
    VAR RETAIN
        "Mux" : STRUCT
            NumDispositivos : Int;
            {
                S7_MLC := "MLC_4eg";
                S7_Setpoint := "False"
            }
            Scada : Array[0.._.N_MAX_SCADA] of _.UDT_ZC_DISP_MUX_M_SINA;
        END_STRUCT;
    END_VAR

        "Mux".Scada[0].Habilitar := FALSE;
        "Mux".Scada[0].Index := 0;
        "Mux".Scada[0].oldIndex := 0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Estado_AutoMan := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Estado_Activado := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Estado_Enclavado := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Estado_PermisoInvertirSentido := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Estado_RetornoTermico := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Estado_EjeBloqueado := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Estado_EjeHabilitado := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Alarmas_Termico := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Alarmas_SinaSpeed := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Alarmas_Mantenimiento := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Alarmas_General := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Orden_ActivarManual := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Orden_ActivarAuto := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Orden_ResetHoras := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Orden_ResetFallos := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Orden_SeleccionInverso := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Config_Habilitar := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Config_HabilitarRetornoTermico := TRUE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Config_HabilitarInvertirTermico := TRUE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Config_HabilitarMantenimiento := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Aux_oldActivado := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Aux_oldAlarma := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Aux_oldAutoMan := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Estado_SeguridadOk := TRUE;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Config_GrupoAlarma := 0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Estado_VelocidadSalida := 0.0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Estado_Estado := 16#0000;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Estado_CodigoFallo := 16#0000;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Orden_ConsignaManual := 0.0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Orden_ConsignaAuto := 0.0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Config_DireccionRetTermicoByte := 0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Config_DireccionRetTermicoBit := 0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Config_VelocidadMin := 0.0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Config_VelocidadMax := 0.0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Config_K_Velocidad := 50.0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Tiempos_SetPointTiempoAlarma := 10;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Tiempos_Alarma := 0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Tiempos_SetPointMantenimiento := 2000.0;
        "Mux".Scada[0].M_SINA.Tiempos_Mantenimiento := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_4d2" }
        "Mux".Scada[0] := ();

END_DATA_BLOCK
