MultiLingualTexts:
  - id: MLC_48Y
    es-ES: FC2935_ZC_PID_INDV
  - id: MLC_ia
    es-ES: Funcion de gestion dispositivo PID
  - id: MLC_3hx
    es-ES: Valor de proceso
  - id: MLC_58p
    es-ES: Dispositivo Manual - Auto
  - id: MLC_3ta
    es-ES: Dispositivo valor actual
  - id: MLC_3PL
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_Pm
    es-ES: Fecha y hora actual
  - id: MLC_qt
    es-ES: Usuario actual
  - id: MLC_33T
    es-ES: Numero de PID
  - id: MLC_3tf
    es-ES: Rango superior de valor de proceso para escalado 0-100%
  - id: MLC_55J
    es-ES: Rango inferior de valor de proceso para escalado 0-100%
  - id: MLC_49H
    es-ES: Usuario actual
  - id: MLC_3nL
    es-ES: Fecha y hora actual
