{
    S7_Author := "ABH";
    S7_BlockTitle := "MLC_3AX";
    S7_EditorMode := "SCL";
    S7_Family := "ZeusControl";
    S7_IECCheck := "TRUE";
    S7_Optimized := "TRUE";
    S7_Version := "1.0"
}
ORGANIZATION_BLOCK "OB30_PID_100MS"
    VAR_TEMP
        NumeroPID : Int;
    END_VAR

    { S7_Language := "SCL" }
    NETWORK
        
        //  ===========================================================================================================================
        //  Cambiar el indice y el DB del objeto tecnologico PID
        (* #NumeroPID := 1;
        "DB12001_PID01_"(Setpoint := "DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Aux_SP_Auto,
                         Input := "DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Estado_PV,
                         ManualEnable := "DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Estado_AutoMan,
                         ManualValue := "DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Aux_SP_Manual,
                         ErrorAck := ("DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Orden_Ack),
                         Reset := "DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Orden_Reset,
                         ModeActivate := "DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Estado_ModeActivate,
                         Output => "DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Estado_ValorSalida,
                         State => "DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Estado_EstadoPID,
                         Error => "DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Alarmas_Error,
                         ErrorBits => "DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Alarmas_ErrorBits,
                         Mode := "DB2035_PID".PID[#NumeroPID].Estado_Mode); *)
        
        
    END_NETWORK
END_ORGANIZATION_BLOCK
