MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4CE
    es-ES: FB15053_ZC_INF_LIMP_MAQ
  - id: MLC_3dc
    es-ES: Bloque de gestion para adquisicion de datos para informe de limpieza de maquinas
  - id: MLC_3Yk
    es-ES: En limpieza
  - id: MLC_4nN
    es-ES: En limpieza basica 1
  - id: MLC_4ZQ
    es-ES: En limpieza acida
  - id: MLC_VF
    es-ES: En limpieza basica 2
  - id: MLC_U2
    es-ES: Pulso de 1 segundo
  - id: MLC_3B9
    es-ES: Fecha y hora actual
  - id: MLC_58X
    es-ES: Temperatura basica 1
  - id: MLC_3Dj
    es-ES: Conductividad limpieza basica 1
  - id: MLC_3Xc
    es-ES: Conductividad enjuague basica 1
  - id: MLC_4Q4
    es-ES: Porcentaje Q Referencia basica 1
  - id: MLC_3CU
    es-ES: Temperatura acida
  - id: MLC_498
    es-ES: Conductividad limpieza acida
  - id: MLC_ts
    es-ES: Conductividad enjuague acida
  - id: MLC_wE
    es-ES: Porcentaje Q Referencia acida
  - id: MLC_4QK
    es-ES: Temperatura basica 2
  - id: MLC_44s
    es-ES: Conductividad limpieza basica 2
  - id: MLC_4Uu
    es-ES: Conductividad enjuague basica 2
  - id: MLC_kx
    es-ES: Porcentaje Q Referencia basica 2
  - id: MLC_3SY
    es-ES: Tipo de limpieza
  - id: MLC_SN
    es-ES: Tiempo de limpieza
  - id: MLC_4zC
    es-ES: Informe
  - id: MLC_Se
    es-ES: Orden inicio informe
  - id: MLC_3mL
    es-ES: Orden fin informe
  - id: MLC_4Yk
    es-ES: Estado anterior inicio
  - id: MLC_3nr
    es-ES: Estado anterior fin
  - id: MLC_qg
    es-ES: Orden borrar informe
  - id: MLC_52x
    es-ES: '-1= Todos / Valor= Numero de registro'
  - id: MLC_44P
    es-ES: Tiempo en recirculacion basica 1
  - id: MLC_3j2
    es-ES: Tiempo en recirculacion acida
  - id: MLC_LX
    es-ES: Tiempo en recirculacion basica 2
  - id: MLC_4PQ
    es-ES: Indice superior del array
  - id: MLC_3xQ
    es-ES: Indice inferior del array
