MultiLingualTexts:
  - id: MLC_32z
    es-ES: UDT_ZC_DISP_PPAL_M
  - id: MLC_32V
    es-ES: Tipo de dato para DB Principal dispositivo motor.
  - id: MLC_4pv
    es-ES: Estado activado
  - id: MLC_4EN
    es-ES: Estado seguridad ok
  - id: MLC_3Yf
    es-ES: En fallo
  - id: MLC_4ig
    es-ES: Orden activacion
