MultiLingualTexts:
  - id: MLC_37J
    es-ES: UDT_ZC_DISP_M_VF
  - id: MLC_cK
    es-ES: Tipo de dato dispositivo motor variador cableado.
  - id: MLC_4Av
    es-ES: Estado para HMI
  - id: MLC_3UB
    es-ES: Valor actual
  - id: MLC_37z
    es-ES: 0= Automatico / 1= Manual
  - id: MLC_4g9
    es-ES: Estado motor activado
  - id: MLC_39c
    es-ES: Enclavamiento del dispositivo
  - id: MLC_3bS
    es-ES: Estado seguridad OK
  - id: MLC_4Jb
    es-ES: Entrada magnetotérmico
  - id: MLC_Mr
    es-ES: Entrada confirmación marcha
  - id: MLC_Zd
    es-ES: Estado de la salida de activacion
  - id: MLC_3Fv
    es-ES: Error chequeo magnetotérmico
  - id: MLC_3Wq
    es-ES: Error chequeo confirmación marcha
  - id: MLC_3Aq
    es-ES: Horas para mantenimiento alcanzados
  - id: MLC_s6
    es-ES: Error escritura salida analógica
  - id: MLC_xF
    es-ES: Error de parámetros
  - id: MLC_4QE
    es-ES: Motor en error
  - id: MLC_3Hx
    es-ES: Orden activar manual
  - id: MLC_3Rv
    es-ES: Orden activar automático
  - id: MLC_3Qe
    es-ES: Reset contador de horas de activación
  - id: MLC_4TT
    es-ES: Activar tratamiento de dispositivo
  - id: MLC_4Fr
    es-ES: Activar chequeo magnetotérmico
  - id: MLC_3zs
    es-ES: Invertir señal magnetotérmico
  - id: MLC_45Z
    es-ES: Activar chequeo confirmación marcha
  - id: MLC_59c
    es-ES: Invertir señal confirmación marcha
  - id: MLC_543
    es-ES: Habilitar alarma Horas mantenimiento
  - id: MLC_3Ze
    es-ES: Activar chequeo escritura salida analogica
  - id: MLC_vP
    es-ES: Estado anterior activado
  - id: MLC_3rf
    es-ES: Estado anterior Alarma
  - id: MLC_Qs
    es-ES: Estado anterior Auto / Manual
  - id: MLC_iR
    es-ES: 0= Indirecto / 1 =  PLC
  - id: MLC_4Gv
    es-ES: Estado Escritura
  - id: MLC_4mB
    es-ES: Valor salida analogica
  - id: MLC_3Ad
    es-ES: Grupo de alarma
  - id: MLC_4pV
    es-ES: Velocidad en manual
  - id: MLC_fb
    es-ES: Velocidad en automatico
  - id: MLC_u2
    es-ES: Dirección salida digital Byte
  - id: MLC_eZ
    es-ES: Dirección salida digital Bit
  - id: MLC_46d
    es-ES: Dirección magnetotérmico Byte
  - id: MLC_3mL
    es-ES: Dirección magnetotérmico Bit
  - id: MLC_3Un
    es-ES: Dirección confirmación marcha Byte
  - id: MLC_3Mf
    es-ES: Dirección confirmación marcha Bit
  - id: MLC_3xv
    es-ES: Dirección de salida AW
  - id: MLC_593
    es-ES: Valor minimo en unidades de ingenieria
  - id: MLC_3kd
    es-ES: Valor maximo en unidades de ingenieria
  - id: MLC_4tr
    es-ES: Consigna activación alarmas
  - id: MLC_3Dv
    es-ES: Tiempo activación alarmas
  - id: MLC_4tx
    es-ES: Consigna alarma tiempo mantenimiento
  - id: MLC_53q
    es-ES: Contador tiempo de funcionamiento
