MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3gD
    es-ES: UDT_ZC_DISP_MUX_PID
  - id: MLC_zR
    es-ES: Tipo de dato multiplexado dispositivo PID.
  - id: MLC_4vM
    es-ES: Habilitar gestion multiplexado
  - id: MLC_4Mj
    es-ES: Indice
  - id: MLC_4P8
    es-ES: Auxiliar indice
  - id: MLC_td
    es-ES: Dispositivo multiplexado
  - id: MLC_pA
    es-ES: Dispositivo original en el momento de la carga
