MultiLingualTexts:
  - id: MLC_Q4
    es-ES: FB15169_ZC_CIP_RECUP_RECHAZO
  - id: MLC_3AR
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_4ke
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_3xi
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_3et
    es-ES: Linea
  - id: MLC_uw
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_3t3
    es-ES: Numero de intentos de autocebado
  - id: MLC_3xb
    es-ES: Retardo conductividad drenaje
  - id: MLC_3VV
    es-ES: Retardo conductividad empuje
  - id: MLC_3eK
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_4GP
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_4Ch
    es-ES: Retardo desconexion valvula envio
  - id: MLC_3pS
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje linea
  - id: MLC_3BT
    es-ES: Retardo desconexion valvula envio rechazos
  - id: MLC_vN
    es-ES: Retardo activacion bomba intermetia etapa 40
  - id: MLC_3XF
    es-ES: Bomba intermedia
  - id: MLC_4Sq
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_3vt
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_iV
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_L5
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_4nB
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_52L
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_3dU
    es-ES: Etapa 020 - Drenaje en tanque rechazos
  - id: MLC_3a9
    es-ES: Etapa 040 - Empuje en tanque rechazos
  - id: MLC_4QW
    es-ES: Etapa 070 - Fin de secuencia
  - id: MLC_43H
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_aS
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_4u3
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_4Gt
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_34e
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_44S
    es-ES: Bomba Impulsion - Orden de marcha
  - id: MLC_4DT
    es-ES: Bomba Intermedia - Retardo activacion
  - id: MLC_34Z
    es-ES: Bomba Intermedia - FF con DF
  - id: MLC_qx
    es-ES: Bomba Intermedia - Contador Numero de intentos con DF
  - id: MLC_f8
    es-ES: Bomba Intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_3Mm
    es-ES: Valvula envio rechazos - Orden de activacion
  - id: MLC_vH
    es-ES: Valvula envio agua - Orden de activacion
  - id: MLC_3Be
    es-ES: Valvula drenaje linea - Orden de activacion
  - id: MLC_RF
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_pu
    es-ES: Fin secuencia
  - id: MLC_qB
    es-ES: =============== Alarmas
  - id: MLC_56T
    es-ES: Fallo autocebado
