MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3cn
    es-ES: FB15049_ZC_AIRE_ESTERIL
  - id: MLC_33z
    es-ES: Pulso 1 Segundo
  - id: MLC_4GG
    es-ES: Habilitar mantenimiento
  - id: MLC_39V
    es-ES: Alarma fallo vaor
  - id: MLC_Xw
    es-ES: Fecha y hora actual
  - id: MLC_4TG
    es-ES: Estado temperatura de esterilizacion alcanzada
  - id: MLC_3r4
    es-ES: Set Point Tiempo de esterilizacion
  - id: MLC_3XU
    es-ES: Set Point Tiempo de enfriamiento
  - id: MLC_45q
    es-ES: Set Point numero maximo esterilizaciones
  - id: MLC_zF
    es-ES: SP_Dias Maximo Filtro Esteril
  - id: MLC_WZ
    es-ES: ID Proceso para trazabilidad
  - id: MLC_3cm
    es-ES: Usuario actual
  - id: MLC_42q
    es-ES: Minuto alarma
  - id: MLC_sZ
    es-ES: Segundo alarma
  - id: MLC_54s
    es-ES: Paro mantenimiento
  - id: MLC_3Du
    es-ES: Aviso dias esterilizacion
  - id: MLC_52S
    es-ES: Alarma dias esterilizacion
  - id: MLC_4jQ
    es-ES: Estado habilitado
  - id: MLC_ZU
    es-ES: Estado filtro esteril
  - id: MLC_3qw
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_m7
    es-ES: Numero de esterilizaciones
  - id: MLC_3gR
    es-ES: Numerpo de dias con filtro esterilizado
  - id: MLC_4hW
    es-ES: Tiempo de etapa
  - id: MLC_4vd
    es-ES: Pulsador
  - id: MLC_3jq
    es-ES: Habilitar
  - id: MLC_3im
    es-ES: Deshabilitar
  - id: MLC_49T
    es-ES: Mantenimiento
  - id: MLC_4jg
    es-ES: Tiempo esterilizado
  - id: MLC_RL
    es-ES: Contraseña calculada de mantenimiento
  - id: MLC_3mQ
    es-ES: Contraseña calculada de mantenimiento
