MultiLingualTexts:
  - id: MLC_47N
    es-ES: FC15151_ZC_MARCHA_PARO_SEC
  - id: MLC_3MT
    es-ES: Funcion para la gestion de marcha/paro de dispositivos secuencialmente
  - id: MLC_xg
    es-ES: Pulso de 1 segundo
  - id: MLC_3UA
    es-ES: Estado seguridades ok
  - id: MLC_3g2
    es-ES: Orden de marcha
