MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4tM
    es-ES: FB15167_ZC_CIP_ESTERIL
  - id: MLC_3Gb
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_4Em
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_564
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_4p3
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_zx
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_3Hz
    es-ES: Proceso principal en etapas de enjuague
  - id: MLC_3Wa
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_Uw
    es-ES: Estado bomba de impulsion linea
  - id: MLC_3eh
    es-ES: Estado CON retorno linea
  - id: MLC_Sf
    es-ES: Estado SIN retorno linea
  - id: MLC_356
    es-ES: Destino vacio
  - id: MLC_3Cb
    es-ES: Orden paro bomba impulsion
  - id: MLC_4uk
    es-ES: Temperatura retorno
  - id: MLC_3nK
    es-ES: Parametros
  - id: MLC_eG
    es-ES: Tiempo de retardo activacion bomba intermedia
  - id: MLC_3tn
    es-ES: Tiempo autocebado ON Bomba intermedia
  - id: MLC_4gY
    es-ES: Tiempo autocebado OFF Bomba intermedia
  - id: MLC_Rp
    es-ES: Numero de intentos autocebado
  - id: MLC_542
    es-ES: Estado Detector flujo intermedio
  - id: MLC_3eC
    es-ES: Estado bomba intermedia
  - id: MLC_49T
    es-ES: Orden de marcha bomba impulsion
  - id: MLC_4Z6
    es-ES: MarchaBombaIntermedia
  - id: MLC_3Ub
    es-ES: Orden apertura valvula de envio Agua
  - id: MLC_36n
    es-ES: Orden apertura valvula de recirculacion
  - id: MLC_fx
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno
  - id: MLC_wd
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_3FD
    es-ES: Fallo autocebado bomba intermedia
  - id: MLC_35x
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_4qW
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_Vy
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_3Ra
    es-ES: Numero de intentos de autocebado
  - id: MLC_3yE
    es-ES: Retardo destino vacio 1
  - id: MLC_3g3
    es-ES: Retardo destino vacio 2
  - id: MLC_3gu
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_42G
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_3jN
    es-ES: Retardo fin drenaje
  - id: MLC_4rU
    es-ES: Retardo inicio drenaje
  - id: MLC_4Ke
    es-ES: Retardo agua recuperada
  - id: MLC_3y2
    es-ES: Retardo desconexion valvula envio
  - id: MLC_4zG
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno tanque agua recup.
  - id: MLC_3L4
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje linea
  - id: MLC_eP
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida
  - id: MLC_3FG
    es-ES: Retardo activacion bomba intermetia etapa 40
  - id: MLC_3mw
    es-ES: Bomba intermedia
  - id: MLC_3UW
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_4bu
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_3av
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_3HP
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_56F
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_gJ
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_t4
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_dV
    es-ES: Etapa 005 - Reserva
  - id: MLC_YZ
    es-ES: Etapa 010 - Envio a destinos
  - id: MLC_3yG
    es-ES: Etapa 020 - Vaciado de destino
  - id: MLC_3Qu
    es-ES: Etapa 030 - Retorno a CIP
  - id: MLC_53a
    es-ES: Etapa 040 - Esterilizacion
  - id: MLC_aR
    es-ES: Etapa 050 - Vaciado de destinos
  - id: MLC_3Sr
    es-ES: Etapa 060 - Fin de enjuague
  - id: MLC_4Vb
    es-ES: Etapa 070 ----- Fin de secuencia
  - id: MLC_4UJ
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_4xm
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_q2
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_4tG
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_dy
    es-ES: Gestion condiciones drenaje
  - id: MLC_4va
    es-ES: Gestion condiciones recirculacion
  - id: MLC_4aE
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_3E5
    es-ES: Bomba Impulsion - Orden de marcha
  - id: MLC_qf
    es-ES: Bomba Intermedia - Retardo activacion
  - id: MLC_jY
    es-ES: Bomba Intermedia - FF con DF
  - id: MLC_3Ga
    es-ES: Bomba Intermedia - Contador Numero de intentos con DF
  - id: MLC_zz
    es-ES: Bomba Intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_3d9
    es-ES: Valvula de salida - Orden de activacion
  - id: MLC_4EL
    es-ES: Valvula de envio - Orden de activacion
  - id: MLC_3xh
    es-ES: Valvula Drenaje Linea - Orden de activacion
  - id: MLC_3di
    es-ES: Valvula recircular - Orden de activacion
  - id: MLC_3up
    es-ES: Valvula agua recuperada - Orden de activacion
  - id: MLC_Yq
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_W9
    es-ES: Fin secuencia
  - id: MLC_XP
    es-ES: =============== Alarmas
  - id: MLC_4HY
    es-ES: Fallo autocebado
