MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4xC
    es-ES: FB15175_ZC_COCINA_AD_PROD
  - id: MLC_4cR
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_4St
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_4nm
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_4Pr
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_4Ze
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_4h9
    es-ES: En etapa
  - id: MLC_57C
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_3ij
    es-ES: Pulsador saltar etapa
  - id: MLC_4fE
    es-ES: Estado bomba
  - id: MLC_37x
    es-ES: 0= N.C. / 1= N.O.
  - id: MLC_4nd
    es-ES: Temperatura linea
  - id: MLC_33r
    es-ES: Temperatura tanque
  - id: MLC_3z7
    es-ES: VelocidadBomba
  - id: MLC_NM
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3aY
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3XH
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4kx
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3yt
    es-ES: SPTemperatura
  - id: MLC_3Up
    es-ES: HisteresisTemp
  - id: MLC_dL
    es-ES: kgProd1
  - id: MLC_u5
    es-ES: kgProd2
  - id: MLC_3Hs
    es-ES: kgProd3
  - id: MLC_3yh
    es-ES: kgProd4
  - id: MLC_3an
    es-ES: kgProd5
  - id: MLC_4wx
    es-ES: kgProd6
  - id: MLC_3ck
    es-ES: kgProd7
  - id: MLC_3te
    es-ES: kgProd8
  - id: MLC_3kb
    es-ES: kgProd9
  - id: MLC_hN
    es-ES: kgProd10
  - id: MLC_4BA
    es-ES: TiempoHomoProd1
  - id: MLC_3dn
    es-ES: TiempoHomoProd2
  - id: MLC_53u
    es-ES: TiempoHomoProd3
  - id: MLC_3CU
    es-ES: TiempoHomoProd4
  - id: MLC_af
    es-ES: TiempoHomoProd5
  - id: MLC_ya
    es-ES: TiempoHomoProd6
  - id: MLC_v8
    es-ES: TiempoHomoProd7
  - id: MLC_Xm
    es-ES: TiempoHomoProd8
  - id: MLC_vG
    es-ES: TiempoHomoProd9
  - id: MLC_4AQ
    es-ES: TiempoHomoProd10
  - id: MLC_4sH
    es-ES: TiempoHomoFinal
  - id: MLC_3cx
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_NU
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3aA
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4fe
    es-ES: HabilitarTratTermico
  - id: MLC_58T
    es-ES: NombreProd1
  - id: MLC_4Ay
    es-ES: NombreProd2
  - id: MLC_4dW
    es-ES: NombreProd3
  - id: MLC_wu
    es-ES: NombreProd4
  - id: MLC_3hW
    es-ES: NombreProd5
  - id: MLC_3Dy
    es-ES: NombreProd6
  - id: MLC_3zB
    es-ES: NombreProd7
  - id: MLC_3he
    es-ES: NombreProd8
  - id: MLC_32Q
    es-ES: NombreProd9
  - id: MLC_4pf
    es-ES: NombreProd10
  - id: MLC_3qS
    es-ES: SP Litros drenaje inicial
  - id: MLC_3BH
    es-ES: SP Litros empuje final
  - id: MLC_3fQ
    es-ES: Totalizador litros drenaje
  - id: MLC_3qW
    es-ES: Totalizador litros empuje
  - id: MLC_3HW
    es-ES: Tiempo aclarado
  - id: MLC_3Qr
    es-ES: Tiempo maximo drenaje
  - id: MLC_4qK
    es-ES: Tiempo maximo empuje
  - id: MLC_Sq
    es-ES: Peso inicial del tanque para calculo de dosificaciones
  - id: MLC_vP
    es-ES: Orden de marcha bomba blender
  - id: MLC_Vy
    es-ES: Velocidad bomba blender
  - id: MLC_3JV
    es-ES: Orden de marcha bomba Intermedia
  - id: MLC_3wt
    es-ES: Orden apertura valvula de salida de tanque
  - id: MLC_4WB
    es-ES: Orden apertura valvula de drenaje
  - id: MLC_58F
    es-ES: Orden apertura valvula de entrada tanque
  - id: MLC_4sq
    es-ES: Orden apertura valvula de empuje
  - id: MLC_3sS
    es-ES: Orden calentar
  - id: MLC_3FG
    es-ES: Orden enfriar
  - id: MLC_43Z
    es-ES: Set point calentamiento/enfriamiento
  - id: MLC_4DS
    es-ES: Orden totalizador drenaje
  - id: MLC_4zV
    es-ES: Orden totalizador empuje
  - id: MLC_3Q4
    es-ES: Reset totalizador drenaje
  - id: MLC_3g9
    es-ES: Reset totalizador empuje
  - id: MLC_3TU
    es-ES: Producto actual
  - id: MLC_3F4
    es-ES: Permiso adicion de producto
  - id: MLC_4tu
    es-ES: Permiso adicion de producto
  - id: MLC_Tn
    es-ES: Permiso salto etapa
  - id: MLC_Zi
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_3fa
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_3jq
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4N9
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_xU
    es-ES: Etapa 100
  - id: MLC_52c
    es-ES: Etapa 110
  - id: MLC_4Jw
    es-ES: Etapa 120
  - id: MLC_4FW
    es-ES: Etapa 130
  - id: MLC_4nv
    es-ES: Etapa 140
  - id: MLC_YC
    es-ES: Etapa 150
  - id: MLC_3pu
    es-ES: Etapa 160
  - id: MLC_42g
    es-ES: Etapa 170
  - id: MLC_395
    es-ES: Etapa 180
  - id: MLC_ic
    es-ES: Etapa 190
  - id: MLC_4XA
    es-ES: Etapa 999
  - id: MLC_3am
    es-ES: Tiempo de etapa
  - id: MLC_4Jn
    es-ES: Activar
  - id: MLC_kP
    es-ES: Reset
  - id: MLC_4iw
    es-ES: Actual
  - id: MLC_4ZC
    es-ES: Set point
  - id: MLC_3YF
    es-ES: Restante
  - id: MLC_4yC
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_4RQ
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_4qm
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida tanque
  - id: MLC_zz
    es-ES: Retardo desconexion valvula desvio CIP
  - id: MLC_3S4
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje
  - id: MLC_zQ
    es-ES: Retardo desconexion valvula entrada tanque
  - id: MLC_3Za
    es-ES: Retardo desconexion valvula empuje
  - id: MLC_599
    es-ES: Producto actual
  - id: MLC_4BM
    es-ES: 0= Calentar / 1= Enfriar
  - id: MLC_4kJ
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_uS
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_4T8
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_55F
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_3Ue
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_uY
    es-ES: Limite producto actual
  - id: MLC_3Rh
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_4pz
    es-ES: Datos ingrediente actual
  - id: MLC_3Jc
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_34b
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_3zb
    es-ES: Etapa 100 - Apertura de caminos
  - id: MLC_3Gb
    es-ES: Etapa 110 - Encendido bomba
  - id: MLC_3Ax
    es-ES: Etapa 120 - Drenaje previo
  - id: MLC_3iH
    es-ES: Etapa 130 - Adicion de producto
  - id: MLC_4aK
    es-ES: Etapa 140 - Homogenizacion producto
  - id: MLC_zH
    es-ES: Etapa 150 - Homogenizacion final
  - id: MLC_3KM
    es-ES: Etapa 160 - Empuje
  - id: MLC_4BZ
    es-ES: Etapa 170 - Aclarado
  - id: MLC_534
    es-ES: Etapa 180 - Apagado bomba
  - id: MLC_3p6
    es-ES: Etapa 190 - Cierre de camino
  - id: MLC_4Cv
    es-ES: Etapa 999 - Fin de secuencia
  - id: MLC_rS
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_4uG
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_4Vb
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_3eu
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_37q
    es-ES: Gestion calentamiento - Calculo histeresis
  - id: MLC_4Bn
    es-ES: Gestion calentamiento - Activacion Calentar / Enfriar
  - id: MLC_3Gc
    es-ES: Orden calcular
  - id: MLC_Nx
    es-ES: Calculo cantidad a dosificar
  - id: MLC_4fx
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_Vq
    es-ES: Despresurizar
  - id: MLC_58g
    es-ES: Orden calentar / enfriar
  - id: MLC_4MM
    es-ES: Orden totalizador drenaje
  - id: MLC_3ZM
    es-ES: Orden totalizador Empuje
  - id: MLC_32v
    es-ES: Visibilidad litros restantes
  - id: MLC_Q2
    es-ES: Bomba blender - Orden de marcha
  - id: MLC_3eZ
    es-ES: Bomba intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_f7
    es-ES: Valvula salida tanque - Orden de activacion
  - id: MLC_4dA
    es-ES: Valvula drenaje - Orden de activacion
  - id: MLC_3Zh
    es-ES: Valvula entrada tanque - Orden de activacion
  - id: MLC_3kS
    es-ES: Valvula empuje - Orden de activacion
  - id: MLC_3zX
    es-ES: Ingrediente actual
  - id: MLC_4GR
    es-ES: Permiso confirmar productos
  - id: MLC_rQ
    es-ES: Permiso salto etapa
  - id: MLC_zu
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_4Bh
    es-ES: Fin secuencia
