{
    S7_Author := "ABH";
    S7_BlockComment := "MLC_3bY";
    S7_BlockNumber := "2017";
    S7_BlockTitle := "MLC_My";
    S7_Family := "ZeusControl";
    S7_Optimized := "TRUE";
    S7_StandardRetain := "TRUE";
    S7_Version := "1.0"
}
DATA_BLOCK DB2017_M_SINA
    VAR RETAIN
        {
            S7_MLC := "MLC_vp";
            S7_Setpoint := "False"
        }
        M_SINA : Array[0.._.N_MAX_DISP_M_SINA] of _.UDT_ZC_DISP_M_SINA;
    END_VAR

    VAR
        { S7_Setpoint := "False" }
        Agrup : Array[0.._.N_MAX_DISP_AGRUP] of _.UDT_ZC_DISP_AGRUP;
        NumDispositivos : Int;
    END_VAR

        M_SINA[0].Estado_AutoMan := FALSE;
        M_SINA[0].Estado_Activado := FALSE;
        M_SINA[0].Estado_Enclavado := FALSE;
        M_SINA[0].Estado_PermisoInvertirSentido := FALSE;
        M_SINA[0].Estado_RetornoTermico := FALSE;
        M_SINA[0].Estado_EjeBloqueado := FALSE;
        M_SINA[0].Estado_EjeHabilitado := FALSE;
        M_SINA[0].Alarmas_Termico := FALSE;
        M_SINA[0].Alarmas_SinaSpeed := FALSE;
        M_SINA[0].Alarmas_Mantenimiento := FALSE;
        M_SINA[0].Alarmas_General := FALSE;
        M_SINA[0].Orden_ActivarManual := FALSE;
        M_SINA[0].Orden_ActivarAuto := FALSE;
        M_SINA[0].Orden_ResetHoras := FALSE;
        M_SINA[0].Orden_ResetFallos := FALSE;
        M_SINA[0].Orden_SeleccionInverso := FALSE;
        M_SINA[0].Config_Habilitar := FALSE;
        M_SINA[0].Config_HabilitarRetornoTermico := TRUE;
        M_SINA[0].Config_HabilitarInvertirTermico := TRUE;
        M_SINA[0].Config_HabilitarMantenimiento := FALSE;
        M_SINA[0].Aux_oldActivado := FALSE;
        M_SINA[0].Aux_oldAlarma := FALSE;
        M_SINA[0].Aux_oldAutoMan := FALSE;
        M_SINA[0].Estado_SeguridadOk := TRUE;
        M_SINA[0].Config_GrupoAlarma := 0;
        M_SINA[0].Estado_VelocidadSalida := 0.0;
        M_SINA[0].Estado_Estado := 16#0000;
        M_SINA[0].Estado_CodigoFallo := 16#0000;
        M_SINA[0].Orden_ConsignaManual := 0.0;
        M_SINA[0].Orden_ConsignaAuto := 0.0;
        M_SINA[0].Config_DireccionRetTermicoByte := 0;
        M_SINA[0].Config_DireccionRetTermicoBit := 0;
        M_SINA[0].Config_VelocidadMin := 0.0;
        M_SINA[0].Config_VelocidadMax := 0.0;
        M_SINA[0].Config_K_Velocidad := 50.0;
        M_SINA[0].Tiempos_SetPointTiempoAlarma := 10;
        M_SINA[0].Tiempos_Alarma := 0;
        M_SINA[0].Tiempos_SetPointMantenimiento := 2000.0;
        M_SINA[0].Tiempos_Mantenimiento := 0.0;
        { S7_MLC := "MLC_4j9" }
        M_SINA[0] := ();
        Agrup[0].AlgunaEnManual := TRUE;
        Agrup[0].AlgunaAlarma := FALSE;
        Agrup[0].NuevaAlarma := FALSE;

END_DATA_BLOCK
