MultiLingualTexts:
  - id: MLC_44R
    es-ES: FB15162_ZC_CIP_ACIDO_LIMP
  - id: MLC_sx
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_c4
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_4Js
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_3V5
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_3cH
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_bk
    es-ES: Proceso principal en etapas de limpieza
  - id: MLC_3GV
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_4EN
    es-ES: Habilitacion recuperacion agua
  - id: MLC_42L
    es-ES: Estado bomba de impulsion linea
  - id: MLC_4XE
    es-ES: Estado CON retorno linea
  - id: MLC_4J8
    es-ES: Estado SIN retorno linea
  - id: MLC_3m8
    es-ES: Destino vacio
  - id: MLC_3tq
    es-ES: Conductividad retorno
  - id: MLC_4fj
    es-ES: Temperatura retorno
  - id: MLC_Xw
    es-ES: Orden paro bomba impulsion
  - id: MLC_Un
    es-ES: Detector HL Tanque Sosa / Acido
  - id: MLC_59x
    es-ES: Orden paro tiempo limpieza
  - id: MLC_3c3
    es-ES: Orden fin limpieza
  - id: MLC_T7
    es-ES: Parametros
  - id: MLC_39X
    es-ES: Tiempo de retardo activacion bomba intermedia
  - id: MLC_339
    es-ES: Tiempo autocebado ON Bomba intermedia
  - id: MLC_4PB
    es-ES: Tiempo autocebado OFF Bomba intermedia
  - id: MLC_z2
    es-ES: Numero de intentos autocebado
  - id: MLC_4df
    es-ES: Estado Detector flujo intermedio
  - id: MLC_43B
    es-ES: Estado bomba intermedia
  - id: MLC_pZ
    es-ES: Orden de marcha bomba impulsion
  - id: MLC_3Xf
    es-ES: Orden de marcha bomba Recirculacion
  - id: MLC_L8
    es-ES: Orden de marcha bomba Intermedia
  - id: MLC_y7
    es-ES: Orden apertura valvula de envio
  - id: MLC_WD
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno
  - id: MLC_3Px
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_a8
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_3bA
    es-ES: Fallo autocebado bomba intermedia
  - id: MLC_4s6
    es-ES: Condiciones limpieza/enjuague Ok
  - id: MLC_4nY
    es-ES: Tiempo de limpieza
  - id: MLC_Yu
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_59L
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4UX
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_3wm
    es-ES: P_TRIG Etapa 5
  - id: MLC_53L
    es-ES: P_TRIG Etapa 10
  - id: MLC_3FN
    es-ES: P_TRIG Etapa 20
  - id: MLC_43D
    es-ES: P_TRIG Etapa 30
  - id: MLC_43M
    es-ES: P_TRIG Etapa 40
  - id: MLC_4m9
    es-ES: P_TRIG Etapa 50
  - id: MLC_3QX
    es-ES: P_TRIG Etapa 60
  - id: MLC_4iy
    es-ES: P_TRIG Etapa 70
  - id: MLC_3VK
    es-ES: P_TRIG Contador intentos B.Int
  - id: MLC_4DZ
    es-ES: Retardo destino vacio
  - id: MLC_4wa
    es-ES: Retardo condiciones limpieza
  - id: MLC_Ta
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_T8
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_5BN
    es-ES: Retardo fin drenaje
  - id: MLC_4ME
    es-ES: Retardo inicio drenaje
  - id: MLC_3Xj
    es-ES: Retardo desconexion valvula envio
  - id: MLC_58v
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno
  - id: MLC_4kU
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje linea
  - id: MLC_4Qq
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida
  - id: MLC_3AZ
    es-ES: Retardo activacion bomba intermetia etapa 40
  - id: MLC_4pJ
    es-ES: Bomba Intermedia
  - id: MLC_Sp
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_3X7
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_4ph
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_567
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_ap
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_Vp
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_4sq
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_4vh
    es-ES: Etapa 005 - Paro bomba para apertura de caminos
  - id: MLC_fr
    es-ES: Etapa 010 - Envio a destinos
  - id: MLC_qr
    es-ES: Etapa 020 - Vaciado de destino
  - id: MLC_XP
    es-ES: Etapa 030 - Retorno a CIP
  - id: MLC_4FJ
    es-ES: Etapa 040 - Limpieza
  - id: MLC_4Ev
    es-ES: Etapa 050 - Reserva
  - id: MLC_4sB
    es-ES: Etapa 060 - Fin de limpieza
  - id: MLC_gh
    es-ES: Etapa 070 - Fin de secuencia
  - id: MLC_PY
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_4ux
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_3NV
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_3Ka
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_4xk
    es-ES: Gestion condiciones drenaje
  - id: MLC_3KV
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_4PJ
    es-ES: Bomba Impulsion - Orden de marcha
  - id: MLC_3CN
    es-ES: Bomba Recirculacion - Orden de marcha
  - id: MLC_3Tf
    es-ES: Bomba Intermedia - Retardo activacion
  - id: MLC_wL
    es-ES: Bomba Intermedia - FF con DF
  - id: MLC_5CP
    es-ES: Bomba Intermedia - Contador Numero de intentos con DF
  - id: MLC_42a
    es-ES: Bomba Intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_38t
    es-ES: Valvula de salida - Orden de activacion
  - id: MLC_XT
    es-ES: Valvula Drenaje - Orden de activacion
  - id: MLC_4Ap
    es-ES: Valvula Salida Tanque - Orden de activacion
  - id: MLC_Ks
    es-ES: Valvula Retorno - Orden de activacion
  - id: MLC_MH
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_354
    es-ES: Fin secuencia
  - id: MLC_3uz
    es-ES: Tiempo Limpieza
  - id: MLC_4zx
    es-ES: Condiciones ok
  - id: MLC_3ZF
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4mg
    es-ES: =============== Alarmas
  - id: MLC_3H2
    es-ES: Fallo autocebado
