MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4FP
    es-ES: FB15055_ZC_HORAS_MAQUINA
  - id: MLC_sX
    es-ES: Bloque de funcion para la gestion de horas de funcionamiento
  - id: MLC_4SX
    es-ES: Pulso 1 Segundo
  - id: MLC_44p
    es-ES: Fecha y hora actual
  - id: MLC_uf
    es-ES: Orden Contar tiempo maquina
  - id: MLC_4cM
    es-ES: Orden contar tiempo produccion
  - id: MLC_4tx
    es-ES: Orden contar tiempo recirculacion
  - id: MLC_3nR
    es-ES: Orden contar tiempo planta con enzimatico
  - id: MLC_tt
    es-ES: Orden reset tiempo planta con enzimatico
  - id: MLC_u6
    es-ES: Habilitar gestion mantenimiento
  - id: MLC_37G
    es-ES: Numero de Horas para alarmas
  - id: MLC_3Dq
    es-ES: Numero de Minutos para alarmas
  - id: MLC_3Nb
    es-ES: ID Proceso para trazabilidad
  - id: MLC_i4
    es-ES: Usuario actual
  - id: MLC_4qc
    es-ES: Paro maquina por horas de mantenimiento
  - id: MLC_Zy
    es-ES: Visibilidad tiempo recirculacion
  - id: MLC_3jQ
    es-ES: Horas totales de la maquina
  - id: MLC_Vv
    es-ES: Horas totales mantenimiento
  - id: MLC_4GX
    es-ES: Pulsador reset mantenimiento
  - id: MLC_48G
    es-ES: Contraseña HMI
  - id: MLC_3F5
    es-ES: Pulso alarma horas
  - id: MLC_4Ai
    es-ES: Pulso inicio produccion
  - id: MLC_XJ
    es-ES: Contraseña calculada de mantenimiento
  - id: MLC_34s
    es-ES: Orden Reset contador de horas
