MultiLingualTexts:
  - id: MLC_45X
    es-ES: UDT_ZC_CIP_RECETA_COMUNES
  - id: MLC_3pE
    es-ES: Tipo de dato receta CIP comunes
  - id: MLC_4VX
    es-ES: COMUN. Tiempo  de agua recuperada a drenaje
  - id: MLC_3ev
    es-ES: COMUN. Tiempo de reatardo para bomba intermedia
  - id: MLC_mG
    es-ES: COMUN. Tiempo de alarma sin flujo de retorno
  - id: MLC_52x
    es-ES: COMUN. Tiempo de autocebado bomba intermedia ON
  - id: MLC_xt
    es-ES: COMUN. Tiempo de autocebado bomba intermedia OFF
  - id: MLC_35D
    es-ES: COMUN. Intentos autocebado bomba intermedia
  - id: MLC_4t8
    es-ES: COMUN.
  - id: MLC_4Mh
    es-ES: COMUN.
  - id: MLC_3sE
    es-ES: COMUN.
  - id: MLC_33t
    es-ES: COMUN.
  - id: MLC_3zK
    es-ES: COMUN. Frecuencia Bomba Impulsion
  - id: MLC_3nv
    es-ES: COMUN. Frecuencia Bomba Intermedia
  - id: MLC_3te
    es-ES: COMUN. Temperatura de agua recuperada
  - id: MLC_3Cd
    es-ES: COMUN. Histeresis temperatura
  - id: MLC_Ku
    es-ES: COMUN.
  - id: MLC_3dU
    es-ES: COMUN.
  - id: MLC_RN
    es-ES: COMUN.
  - id: MLC_5AN
    es-ES: COMUN.
