MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4Df
    es-ES: UDT_ZC_DISP_MUX_M_SINA
  - id: MLC_Xh
    es-ES: Tipo de dato multiplexado dispositivo motor sinamics.
  - id: MLC_sB
    es-ES: Habilitar gestion multiplexado
  - id: MLC_3S2
    es-ES: Indice
  - id: MLC_345
    es-ES: Auxiliar indice
  - id: MLC_Ya
    es-ES: Dispositivo multiplexado
  - id: MLC_3Gb
    es-ES: Dispositivo original en el momento de la carga
