MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4A7
    es-ES: UDT_ZC_DISP_M_SINA
  - id: MLC_56A
    es-ES: Tipo de dato dispositivo motor sinamics.
  - id: MLC_4jZ
    es-ES: Estado para HMI
  - id: MLC_3We
    es-ES: Valor actual
  - id: MLC_3c7
    es-ES: 0= Automatico / 1= Manual
  - id: MLC_3m9
    es-ES: Estado motor activado
  - id: MLC_3fx
    es-ES: Enclavamiento del dispositivo
  - id: MLC_dE
    es-ES: Permisivo para invertir el sentido de Giro
  - id: MLC_3F8
    es-ES: Entrada magnetotérmico
  - id: MLC_ws
    es-ES: Eje bloqueado (lectura de sinaspeed)
  - id: MLC_3Rf
    es-ES: Eje habilitado (lectura de sinaspeed)
  - id: MLC_3bi
    es-ES: Error chequeo magnetotérmico
  - id: MLC_3C9
    es-ES: Error SinaSpeed
  - id: MLC_4eC
    es-ES: Horas para mantenimiento alcanzados
  - id: MLC_3xf
    es-ES: Motor en error
  - id: MLC_4Nd
    es-ES: Orden activar manual
  - id: MLC_3qe
    es-ES: Orden activar automático
  - id: MLC_3Y8
    es-ES: Reset contador de horas de activación
  - id: MLC_368
    es-ES: Reset Fallos Variador
  - id: MLC_Yy
    es-ES: Selección inverso
  - id: MLC_4aq
    es-ES: Activar tratamiento de dispositivo
  - id: MLC_3qz
    es-ES: Activar chequeo magnetotérmico
  - id: MLC_YP
    es-ES: Invertir señal magnetotérmico
  - id: MLC_3E4
    es-ES: Habilitar alarma Horas mantenimiento
  - id: MLC_4rU
    es-ES: Estado anterior activado
  - id: MLC_5CJ
    es-ES: Estado anterior Alarma
  - id: MLC_3zN
    es-ES: Estado anterior Auto / Manual
  - id: MLC_bv
    es-ES: Estado seguridad OK
  - id: MLC_QD
    es-ES: Grupo de alarma
  - id: MLC_3MF
    es-ES: Velocidad actual
  - id: MLC_3j9
    es-ES: Estado (lectura de sinaspeed)
  - id: MLC_4eM
    es-ES: Codigo de fallo DiagID (lectura de sinaspeed)
  - id: MLC_NK
    es-ES: Velocidad en manual
  - id: MLC_3Cz
    es-ES: Velocidad en automatico
  - id: MLC_3Vg
    es-ES: Dirección magnetotérmico Byte
  - id: MLC_4nQ
    es-ES: Dirección magnetotérmico Bit
  - id: MLC_4K9
    es-ES: Valor minimo en unidades de ingenieria
  - id: MLC_4h9
    es-ES: Valor maximo en unidades de ingenieria
  - id: MLC_48C
    es-ES: K para cálculo de Velocidad (100 si vamos en %, p2000 en RPM)
  - id: MLC_iZ
    es-ES: Consigna activación alarmas
  - id: MLC_sZ
    es-ES: Tiempo activación alarmas
  - id: MLC_WJ
    es-ES: Consigna alarma tiempo mantenimiento
  - id: MLC_3pE
    es-ES: Contador tiempo de funcionamiento
