MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3Yu
    es-ES: FC2940_ZC_TQ_INDV
  - id: MLC_56n
    es-ES: Funcion para gestion dispositivo tanque.
  - id: MLC_3JR
    es-ES: Pulso de 1 segundo
  - id: MLC_4AZ
    es-ES: Arranque
  - id: MLC_3nu
    es-ES: Estado boca de hombre
  - id: MLC_3qH
    es-ES: Estado nivel bajo
  - id: MLC_pu
    es-ES: Estado nivel alto
  - id: MLC_Vz
    es-ES: Estado comunicaciones Ok
  - id: MLC_56U
    es-ES: Valor de nivel / presion
  - id: MLC_54K
    es-ES: Valor temperatura
  - id: MLC_sG
    es-ES: Histeresis superior nivel agitacion
  - id: MLC_4hG
    es-ES: Histeresis inferior nivel agitacion
  - id: MLC_49y
    es-ES: Histeresis superior nivel temperatura
  - id: MLC_4tb
    es-ES: Histeresis inferior nivel temperatura
  - id: MLC_57N
    es-ES: Tiempo retardo tanque vacio
  - id: MLC_44t
    es-ES: Tiempo retardo tanque lleno
  - id: MLC_3AZ
    es-ES: Habilitar Frecuencia en Agitacion
  - id: MLC_4LF
    es-ES: Numero de tanque
