MultiLingualTexts:
  - id: MLC_57G
    es-ES: GESTOR DE DISPOSITIVOS
  - id: MLC_3QX
    es-ES: DESCRIPCION
  - id: MLC_45A
    es-ES: Configuracion multiplexado
  - id: MLC_4ba
    es-ES: =============== ENTRADA DIGITAL
  - id: MLC_4Yf
    es-ES: Traspaso valores entradas
  - id: MLC_V3
    es-ES: =============== ENTRADA ANALOGICA
  - id: MLC_3iH
    es-ES: Traspaso valores entradas
  - id: MLC_4CS
    es-ES: =============== SALIDA DIGITAL
  - id: MLC_3ci
    es-ES: Traspaso valores salidas
  - id: MLC_3hM
    es-ES: =============== SALIDA ANALOGICA
  - id: MLC_38F
    es-ES: Seguridades
  - id: MLC_3HP
    es-ES: Traspaso valores salidas
  - id: MLC_YM
    es-ES: '=============== VALVULA '
  - id: MLC_3Yw
    es-ES: Traspaso valores entradas
  - id: MLC_36k
    es-ES: Seguridades
  - id: MLC_3UP
    es-ES: Traspaso valores salidas
  - id: MLC_xg
    es-ES: '=============== MOTOR '
  - id: MLC_4dQ
    es-ES: Traspaso valores entradas
  - id: MLC_qM
    es-ES: Seguridades
  - id: MLC_gL
    es-ES: Traspaso valores salidas
  - id: MLC_sr
    es-ES: =============== MOTOR VARIADOR
  - id: MLC_Zs
    es-ES: Traspaso valores entradas
  - id: MLC_fF
    es-ES: Seguridades
  - id: MLC_4sf
    es-ES: Traspaso valores salidas
  - id: MLC_3GK
    es-ES: =============== MOTOR SINAMICS
  - id: MLC_4cA
    es-ES: Traspaso valores entradas
  - id: MLC_49Q
    es-ES: Seguridades
  - id: MLC_4Eg
    es-ES: '=============== TQ '
  - id: MLC_3Jk
    es-ES: Gestion paro control temperatura
  - id: MLC_Ms
    es-ES: Tiempo maximo en estado limpio
  - id: MLC_4wV
    es-ES: Llamadas a tanques individuales
  - id: MLC_4vZ
    es-ES: =============== TQ Aire Esteril
  - id: MLC_4Tu
    es-ES: Traspaso valores entradas
  - id: MLC_4hx
    es-ES: Traspaso valores salidas
  - id: MLC_34u
    es-ES: =============== TOTALIZADOR
  - id: MLC_4GY
    es-ES: =============== MEDIAS
  - id: MLC_47v
    es-ES: =============== GESTION PID
