MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4kG
    es-ES: UDT_ZC_MARCHA_PARO_SEC
  - id: MLC_Q5
    es-ES: Tipo de dato marcha paro secuencial
  - id: MLC_Yz
    es-ES: Secuencia paro completada
  - id: MLC_4Ur
    es-ES: Secuencia marcha completada
  - id: MLC_3sB
    es-ES: Numero de elementos
  - id: MLC_4aV
    es-ES: Etapa actual secuencia
  - id: MLC_3sx
    es-ES: Tiempo entre activacion de marcas
  - id: MLC_4C4
    es-ES: Activar tiempo
  - id: MLC_4bB
    es-ES: Set point tiempo
  - id: MLC_3ec
    es-ES: Tiempo actual
  - id: MLC_3eK
    es-ES: Tiempo restante
