MultiLingualTexts:
  - id: MLC_jC
    es-ES: FB15168_ZC_CIP_AGUA_RECUP
  - id: MLC_mq
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_4xn
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_Q9
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_3ba
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_4S5
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_32R
    es-ES: Proceso principal en etapas de enjuague
  - id: MLC_Rf
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_4TY
    es-ES: Estado bomba de impulsion linea
  - id: MLC_4DT
    es-ES: Estado CON retorno linea
  - id: MLC_pF
    es-ES: Estado SIN retorno linea
  - id: MLC_3bY
    es-ES: Destino vacio
  - id: MLC_3QT
    es-ES: Orden paro bomba impulsion
  - id: MLC_4pt
    es-ES: Orden paro tiempo limpieza
  - id: MLC_4d2
    es-ES: Orden fin limpieza
  - id: MLC_3FL
    es-ES: Tiempo  de agua recuperada a drenaje
  - id: MLC_4ST
    es-ES: Tiempo de retardo activacion bomba intermedia
  - id: MLC_3bi
    es-ES: Tiempo autocebado ON Bomba intermedia
  - id: MLC_3mR
    es-ES: Tiempo autocebado OFF Bomba intermedia
  - id: MLC_4ss
    es-ES: Numero de intentos autocebado
  - id: MLC_eQ
    es-ES: Estado Detector flujo intermedio
  - id: MLC_4ge
    es-ES: Estado bomba intermedia
  - id: MLC_3dF
    es-ES: Orden de marcha bomba impulsion
  - id: MLC_j5
    es-ES: MarchaBombaIntermedia
  - id: MLC_Xv
    es-ES: Orden apertura valvula de salida
  - id: MLC_44x
    es-ES: Orden apertura valvula de envio
  - id: MLC_4Vn
    es-ES: Orden apertura valvula de retorno
  - id: MLC_34m
    es-ES: Orden apertura valvula de drenaje linea
  - id: MLC_3ZY
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_4nb
    es-ES: Fallo autocebado bomba intermedia
  - id: MLC_sG
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_4F3
    es-ES: Condiciones limpieza/enjuague Ok
  - id: MLC_4UR
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4NS
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_4YS
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_3x5
    es-ES: P_TRIG Etapa 40
  - id: MLC_3pk
    es-ES: P_TRIG Etapa 70
  - id: MLC_58r
    es-ES: P_TRIG Contador intentos B.Int
  - id: MLC_We
    es-ES: Numero de intentos de autocebado
  - id: MLC_sU
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_44u
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_46q
    es-ES: Retardo desconexion valvula envio
  - id: MLC_3hh
    es-ES: Retardo desconexion valvula retorno tanque agua recup.
  - id: MLC_367
    es-ES: Retardo desconexion valvula drenaje linea
  - id: MLC_rg
    es-ES: Retardo desconexion valvula salida
  - id: MLC_49W
    es-ES: Retardo activacion bomba intermetia etapa 40
  - id: MLC_36j
    es-ES: Bomba intermedia
  - id: MLC_54S
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_4bq
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_3EX
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_3i3
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_4su
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_3dn
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_3d7
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_th
    es-ES: Etapa 040 - Agua recuperada a drenaje
  - id: MLC_4re
    es-ES: Etapa 070 - Fin de secuencia
  - id: MLC_58g
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_3A9
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_3vG
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_5CB
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_4bG
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_3qp
    es-ES: Bomba Impulsion - Orden de marcha
  - id: MLC_492
    es-ES: Bomba Intermedia - Retardo activacion
  - id: MLC_4hN
    es-ES: Bomba Intermedia - FF con DF
  - id: MLC_3DD
    es-ES: Bomba Intermedia - Contador Numero de intentos con DF
  - id: MLC_3Yy
    es-ES: Bomba Intermedia - Orden de marcha
  - id: MLC_e5
    es-ES: Valvula de salida - Orden de activacion
  - id: MLC_eD
    es-ES: Valvula Drenaje - Orden de activacion
  - id: MLC_dM
    es-ES: Valvula Salida Tanque - Orden de activacion
  - id: MLC_NV
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_4sq
    es-ES: Fin secuencia
  - id: MLC_47f
    es-ES: Condiciones ok
  - id: MLC_4ea
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_52S
    es-ES: =============== Alarmas
  - id: MLC_4ny
    es-ES: Fallo autocebado
