MultiLingualTexts:
  - id: MLC_4eX
    es-ES: UDT_ZC_DISP_SD
  - id: MLC_4x7
    es-ES: Tipo de dato dispositivo salida digital.
  - id: MLC_347
    es-ES: Estado para HMI
  - id: MLC_3mC
    es-ES: 0= Automatico / 1= Manual
  - id: MLC_3Js
    es-ES: Estado de la salida
  - id: MLC_4Z6
    es-ES: Enclavamiento del dispositivo
  - id: MLC_57w
    es-ES: Estado de la salida de activacion
  - id: MLC_Ri
    es-ES: Orden activar manual
  - id: MLC_5CN
    es-ES: Orden activar automático
  - id: MLC_4rt
    es-ES: Activar tratamiento de dispositivo
  - id: MLC_bk
    es-ES: Activar retardo activación
  - id: MLC_4Ag
    es-ES: Activar retardo desactivación
  - id: MLC_3TV
    es-ES: Invertir señal de salida
  - id: MLC_4bL
    es-ES: Estado anterior activado
  - id: MLC_46S
    es-ES: Estado anterior Auto / Manual
  - id: MLC_32j
    es-ES: Estado seguridad OK
  - id: MLC_xE
    es-ES: 0= Indirecto / 1 =  PLC
  - id: MLC_3kY
    es-ES: Grupo de alarma
  - id: MLC_36a
    es-ES: Dirección salida Byte
  - id: MLC_3nq
    es-ES: Dirección salida Bit
  - id: MLC_3As
    es-ES: Consigna retardo de activación
  - id: MLC_325
    es-ES: Consigna retardo de desactivación
  - id: MLC_4Gz
    es-ES: Tiempo activación actual
  - id: MLC_4jk
    es-ES: Tiempo desactivación actual
