MultiLingualTexts:
  - id: MLC_425
    es-ES: UDT_ZC_DISP_MUX_EA
  - id: MLC_44t
    es-ES: Tipo de dato multiplexado dispositivo entrada analogica
  - id: MLC_4HJ
    es-ES: Habilitar gestion multiplexado
  - id: MLC_3hM
    es-ES: Indice
  - id: MLC_52g
    es-ES: Auxiliar indice
  - id: MLC_3j4
    es-ES: Dispositivo multiplexado
  - id: MLC_42z
    es-ES: Dispositivo original en el momento de la carga
