{
    S7_Author := "ABH";
    S7_BlockComment := "MLC_3GW";
    S7_BlockNumber := "2816";
    S7_BlockTitle := "MLC_sk";
    S7_Family := "ZeusControl";
    S7_Optimized := "FALSE";
    S7_StandardRetain := "TRUE";
    S7_Version := "1.0"
}
DATA_BLOCK DB2816_M_VF_MUX
    VAR RETAIN
        "Mux" : STRUCT
            NumDispositivos : Int;
            {
                S7_MLC := "MLC_4tL";
                S7_Setpoint := "False"
            }
            Scada : Array[0.._.N_MAX_SCADA] of _.UDT_ZC_DISP_MUX_M_VF;
        END_STRUCT;
    END_VAR

        "Mux".Scada[0].Habilitar := TRUE;
        "Mux".Scada[0].Index := 5;
        "Mux".Scada[0].oldIndex := 5;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Estado_AutoMan := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Estado_Activado := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Estado_Enclavado := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Estado_SeguridadOk := TRUE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Estado_EntradaTermico := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Estado_EntradaConfMarcha := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Alarmas_Termico := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Alarmas_ConfirmacionMarcha := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Alarmas_Mantenimiento := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Alarmas_Escritura := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Alarmas_Parametros := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Alarmas_General := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Orden_ActivarManual := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Orden_ActivarAuto := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Orden_ResetHoras := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_Habilitar := TRUE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_HabilitarRetornoTermico := TRUE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_HabilitarInvertirTermico := TRUE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_HabilitarRetornoConfMarcha := TRUE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_HabilitarInvertirConfMarcha := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_HabilitarMantenimiento := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_HabilitarAlarmaEscrituraSalida := TRUE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Aux_oldActivado := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Aux_oldAlarma := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Aux_oldAutoMan := FALSE;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Estado_Escritura := 16#0000;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_GrupoAlarma := 0;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Orden_ConsignaManual := 31.75312;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Orden_ConsignaAuto := 0.0;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_DireccionSalidaByte := 100;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_DireccionSalidaBit := 6;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_DireccionRetTermicoByte := 101;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_DireccionRetTermicoBit := 3;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_DireccionRetConfMarchaByte := 101;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_DireccionRetConfMarchaBit := 2;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_DireccionSalidaAnalogicaByte := 2110;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_EscaladoMinIngenieria := 0.0;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Config_EscaladoMaxIngenieria := 100.0;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Tiempos_SetPointAlarma := 10;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Tiempos_Alarma := 0;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Tiempos_SetPointMantenimiento := 2000.0;
        "Mux".Scada[0].M_VF.Tiempos_Mantenimiento := 12.90666;
        { S7_MLC := "MLC_3mk" }
        "Mux".Scada[0] := ();

END_DATA_BLOCK
