MultiLingualTexts:
  - id: MLC_WB
    es-ES: FB15991_ZC_FAT_DO
  - id: MLC_4QY
    es-ES: Bloque de funcion para pruebas de salidas digitales
  - id: MLC_WW
    es-ES: Direccion Byte salida
  - id: MLC_3T4
    es-ES: 0= Input / 1= Output / 2= Marcas / 3= DB / 4= Periferia
  - id: MLC_4Lh
    es-ES: Bit 0
  - id: MLC_Nt
    es-ES: Bit 1
  - id: MLC_457
    es-ES: Bit 2
  - id: MLC_3ft
    es-ES: Bit 3
  - id: MLC_pk
    es-ES: Bit 4
  - id: MLC_4NU
    es-ES: Bit 5
  - id: MLC_3bZ
    es-ES: Bit 6
  - id: MLC_4nz
    es-ES: Bit 7
  - id: MLC_4Pr
    es-ES: Input
  - id: MLC_WS
    es-ES: Output
  - id: MLC_3dW
    es-ES: Marcas
  - id: MLC_3Rj
    es-ES: DB
  - id: MLC_Ww
    es-ES: Entrada de periferia (solo S7-1500)
