{
    S7_Author := "HCR";
    S7_BlockComment := "MLC_Uk";
    S7_BlockNumber := "2840";
    S7_BlockTitle := "MLC_39R";
    S7_Family := "ZeusControl";
    S7_Optimized := "FALSE";
    S7_StandardRetain := "TRUE";
    S7_Version := "1.0"
}
DATA_BLOCK DB2840_TQ_MUX
    VAR RETAIN
        "Mux" : STRUCT
            NumDispositivos : Int;
            {
                S7_MLC := "MLC_3pa";
                S7_Setpoint := "False"
            }
            Scada : Array[0.._.N_MAX_SCADA] of _.UDT_ZC_DISP_MUX_TQ;
        END_STRUCT;
    END_VAR

        "Mux".Scada[0].Habilitar := TRUE;
        "Mux".Scada[0].TQ.Config_HabilitarControlTemp := TRUE;
        "Mux".Scada[0].TQ.Config_HabilitarAgitador := TRUE;
        "Mux".Scada[0].TQ.Tiempo_RetTanqueVacio.SP := 5;
        { S7_MLC := "MLC_3QS" }
        "Mux".Scada[0] := ();

END_DATA_BLOCK
