MultiLingualTexts:
  - id: MLC_3cy
    es-ES: UDT_ZC_DISP_MUX_M
  - id: MLC_eY
    es-ES: Tipo de dato multiplexado dispositivo motor.
  - id: MLC_4v4
    es-ES: Habilitar gestion multiplexado
  - id: MLC_4VU
    es-ES: Indice
  - id: MLC_3ZB
    es-ES: Auxiliar indice
  - id: MLC_45x
    es-ES: Dispositivo multiplexado
  - id: MLC_58R
    es-ES: Dispositivo original en el momento de la carga
