MultiLingualTexts:
  - id: MLC_wZ
    es-ES: FB15183_ZC_FERM_CORTE
  - id: MLC_xt
    es-ES: Nombre de la secuencia
  - id: MLC_4dm
    es-ES: Pulso 1 segundo
  - id: MLC_4Td
    es-ES: Acuse general
  - id: MLC_3sV
    es-ES: Orden marcha secuencia
  - id: MLC_5C2
    es-ES: Estado proceso principal en marcha
  - id: MLC_4UU
    es-ES: En etapa
  - id: MLC_3Qf
    es-ES: Orden pausa adicional
  - id: MLC_3GT
    es-ES: Temperatura tanque
  - id: MLC_545
    es-ES: Nivel tanque
  - id: MLC_5B4
    es-ES: .
  - id: MLC_jP
    es-ES: AgitadorVelocidadFija
  - id: MLC_3YD
    es-ES: AgitadorVolumenMinControl
  - id: MLC_3qC
    es-ES: AgitadorVolumenMaxControl
  - id: MLC_3GH
    es-ES: AgitadorVelocidadMin
  - id: MLC_4FM
    es-ES: AgitadorVelocidadMax
  - id: MLC_42j
    es-ES: SPTemperatura
  - id: MLC_3BU
    es-ES: HisteresisTemp
  - id: MLC_4Gr
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3P2
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4JA
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_cD
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_WG
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_46Y
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_zR
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_WY
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4rJ
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4gq
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3wT
    es-ES: AgitadorNumeroCiclos
  - id: MLC_4Ve
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4jB
    es-ES: AgitadorTiempoOFF
  - id: MLC_4im
    es-ES: AgitadorTiempoON
  - id: MLC_4at
    es-ES: TipoAgitacionVelocidad
  - id: MLC_39j
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3aY
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_53F
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_NV
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_qa
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3jV
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4sa
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4Fv
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_5BQ
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3ed
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3fn
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3tF
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4tB
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3u4
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_3st
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4uA
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_YA
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_54J
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4LP
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_4LN
    es-ES: Reserva
  - id: MLC_xE
    es-ES: Orden enfriar
  - id: MLC_4iX
    es-ES: Set point calentamiento/enfriamiento
  - id: MLC_4cU
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_Rz
    es-ES: Secuencia finalizada
  - id: MLC_58Q
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_WX
    es-ES: Texto etapa
  - id: MLC_3EW
    es-ES: Etapa 130
  - id: MLC_4GX
    es-ES: Etapa 140
  - id: MLC_3HH
    es-ES: Etapa 150
  - id: MLC_3WM
    es-ES: Etapa 999
  - id: MLC_44e
    es-ES: Incrementar numero de ciclos
  - id: MLC_4Ge
    es-ES: Tiempo de etapa
  - id: MLC_4uP
    es-ES: Activar
  - id: MLC_4F5
    es-ES: Reset
  - id: MLC_539
    es-ES: Actual
  - id: MLC_3cm
    es-ES: Set point
  - id: MLC_4vE
    es-ES: Restante
  - id: MLC_3Hq
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_357
    es-ES: Continuar
  - id: MLC_4c4
    es-ES: Numero de ciclos de agitador
  - id: MLC_4bn
    es-ES: '@Change log'
  - id: MLC_3m2
    es-ES: =============== Estado secuencia
  - id: MLC_4kS
    es-ES: Pausa
  - id: MLC_5BN
    es-ES: Paro de secuencia
  - id: MLC_3jE
    es-ES: Texto Etapa
  - id: MLC_3Wt
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_3M4
    es-ES: Gestion calentamiento - Calculo histeresis
  - id: MLC_iK
    es-ES: =============== Secuencia
  - id: MLC_ZW
    es-ES: Etapa 000 - Espera orden de marcha
  - id: MLC_3Rb
    es-ES: Etapa 140 - Corte
  - id: MLC_4Ch
    es-ES: Etapa 999 - Fin de secuencia
  - id: MLC_3W3
    es-ES: =============== Gestion tiempo de etapa y temporizadores
  - id: MLC_4cX
    es-ES: Contador tiempo
  - id: MLC_4ap
    es-ES: Temporizadores
  - id: MLC_4Ke
    es-ES: =============== Auxiliares
  - id: MLC_4KK
    es-ES: Gestion Flip Flop agitador
  - id: MLC_4A8
    es-ES: Gestion Numero de cliclos
  - id: MLC_432
    es-ES: =============== Salidas
  - id: MLC_XA
    es-ES: Orden calentar / enfriar
  - id: MLC_3Jp
    es-ES: Orden agitador
  - id: MLC_3p4
    es-ES: Agitador tanque - Consigna velocidad
  - id: MLC_3JG
    es-ES: Secuencia iniciada
  - id: MLC_4zE
    es-ES: Fin secuencia
