MultiLingualTexts:
  - id: MLC_Mn
    es-ES: UDT_ZC_TRZ_GESTION
  - id: MLC_ga
    es-ES: Tipo de dato trazabilidad gestion.
  - id: MLC_4b8
    es-ES: Habilitacion de la traza
  - id: MLC_tS
    es-ES: Estado de la conexion con el HMI
  - id: MLC_3RG
    es-ES: Orden inicial
  - id: MLC_3fc
    es-ES: Habilitacion general de categoria
  - id: MLC_5CL
    es-ES: .
  - id: MLC_3he
    es-ES: Categoria traza Sistema
  - id: MLC_kK
    es-ES: Categoria traza Proceso errores sistema
  - id: MLC_5CK
    es-ES: Categoria traza Proceso errores usuario
  - id: MLC_3ca
    es-ES: .
  - id: MLC_aL
    es-ES: .
  - id: MLC_k5
    es-ES: Categoria traza Dispositivo entrada digital
  - id: MLC_3nX
    es-ES: Categoria traza Dispositivo entrada analogica
  - id: MLC_4vV
    es-ES: Categoria traza Dispositivo salida digital
  - id: MLC_Lt
    es-ES: Categoria traza Dispositivo salida analogica
  - id: MLC_4CT
    es-ES: Categoria traza Dispositivo valvula
  - id: MLC_4GL
    es-ES: Categoria traza Dispositivo motor
  - id: MLC_rB
    es-ES: Categoria traza Dispositivo motor variador
  - id: MLC_4Nd
    es-ES: Categoria traza Dispositivo motor sinamics
  - id: MLC_4js
    es-ES: Categoria traza Dispositivo pid
  - id: MLC_4c5
    es-ES: .
  - id: MLC_32D
    es-ES: .
  - id: MLC_3VB
    es-ES: .
  - id: MLC_4Nu
    es-ES: .
  - id: MLC_4V7
    es-ES: .
  - id: MLC_3X8
    es-ES: .
  - id: MLC_4Tx
    es-ES: Categoria traza parametros reales
  - id: MLC_387
    es-ES: Categoria traza parametros enteros
  - id: MLC_4f2
    es-ES: .
  - id: MLC_3Zx
    es-ES: .
  - id: MLC_4Ph
    es-ES: .
  - id: MLC_4vh
    es-ES: .
  - id: MLC_3uJ
    es-ES: .
  - id: MLC_524
    es-ES: .
  - id: MLC_5Bb
    es-ES: .
  - id: MLC_4iq
    es-ES: .
  - id: MLC_4CP
    es-ES: Categoria traza pulsadores
  - id: MLC_4wg
    es-ES: Etapa actual
  - id: MLC_37J
    es-ES: SP Tiempo retardo
  - id: MLC_4Vp
    es-ES: SP Tiempo retardo para generar texto en Scada
  - id: MLC_3YG
    es-ES: Tiempo retardo actual
  - id: MLC_3kj
    es-ES: Aviso en formato WORD para HMI/SCADA
  - id: MLC_4qq
    es-ES: Orden individual de aviso
  - id: MLC_3D6
    es-ES: Categoria traza Sistema
  - id: MLC_Va
    es-ES: Categoria traza Proceso errores sistema
  - id: MLC_4P2
    es-ES: Categoria traza Proceso errores usuario
  - id: MLC_hU
    es-ES: .
  - id: MLC_4LT
    es-ES: .
  - id: MLC_4F9
    es-ES: Categoria traza Dispositivo entrada digital
  - id: MLC_44H
    es-ES: Categoria traza Dispositivo entrada analogica
  - id: MLC_527
    es-ES: Categoria traza Dispositivo salida digital
  - id: MLC_4xn
    es-ES: Categoria traza Dispositivo salida analogica
  - id: MLC_4Wc
    es-ES: Categoria traza Dispositivo valvula
  - id: MLC_4uC
    es-ES: Categoria traza Dispositivo motor
  - id: MLC_3Vm
    es-ES: Categoria traza Dispositivo motor variador
  - id: MLC_Q8
    es-ES: Categoria traza Dispositivo motor sinamics
  - id: MLC_3Nx
    es-ES: Categoria traza Dispositivo pid
  - id: MLC_36P
    es-ES: .
  - id: MLC_4gm
    es-ES: .
  - id: MLC_4J8
    es-ES: .
  - id: MLC_MK
    es-ES: .
  - id: MLC_3vc
    es-ES: .
  - id: MLC_32y
    es-ES: .
  - id: MLC_bw
    es-ES: Categoria traza parametros reales
  - id: MLC_3xG
    es-ES: Categoria traza parametros enteros
  - id: MLC_3hg
    es-ES: .
  - id: MLC_Xi
    es-ES: .
  - id: MLC_53P
    es-ES: .
  - id: MLC_4eA
    es-ES: .
  - id: MLC_3ky
    es-ES: .
  - id: MLC_4KG
    es-ES: .
  - id: MLC_ib
    es-ES: .
  - id: MLC_4m3
    es-ES: .
  - id: MLC_4rn
    es-ES: Categoria traza pulsadores
  - id: MLC_4hn
    es-ES: Categoria traza libre programacion
  - id: MLC_Xt
    es-ES: Habilitacion de trazabilidad en HMI y Scada
  - id: MLC_xr
    es-ES: .
  - id: MLC_4G5
    es-ES: Orden generar textos a Scadas
  - id: MLC_3YU
    es-ES: .
  - id: MLC_vV
    es-ES: Confirmacion texto generado desde Scadas
  - id: MLC_4cF
    es-ES: .
  - id: MLC_4yS
    es-ES: Orden borrar texto a Scadas
  - id: MLC_3Yr
    es-ES: Datos de aviso
